測定結果

Oligo DNA Pro および Oligo RNA Pro測定画面（ローカル制御）

測定された各サンプルについて、Oligo DNA ProおよびOligo RNA Proアプリケーションは、UV吸収スペクトルと結果の概要を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアの測定画面の例です。

1測定されたオリゴ：TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

注意 マイクロボリューム吸光度測定は10.0 mm光路長相当に正規化されます。

Oligo DNA Pro および Oligo RNA Pro測定画面（PC制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、p.277の測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

• #（サンプル番号）

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• 核酸濃度

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• R²（2 nm）

• 係数

• ベースライン補正

• オリゴ配列

• 位置

• 使用する光路長

• モニター波長

注意 DNAとRNAを構成する5つのヌクレオチドは多種多様なA260/A280比を示します。詳細については、「オリゴ純度比」を参照してください。

Related Topics

• 基本的な装置操作

• オリゴ算出