タンパク質A280測定

タンパク質A280アプリケーションを使用して、280 nmで吸光度を示す、トリプトファンやチロシンなどのアミノ酸、またはcys-cysジスルフィド結合が含まれる精製済みタンパク質サンプルを定量化します。高濃度（> 62.5 A）ではより正確です。このアプリケーションは、280 nmにおけるタンパク質濃度および1つの吸光度比（A260/A280）を報告します。シングルポイントベースライン補正も使用できます。このアプリケーションには標準曲線は必要ありません。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意 サンプルに主にペプチド結合が含まれ、アミノ酸がほとんどまたは全く含まれない場合、タンパク質A280の代わりに、タンパク質A205アプリケーションを使用します。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

手順

1. ホーム画面から [Acclaro Pro]タブを選択し、 Protein A280 Proを選択します。

2. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

3. ブランク溶液1～2 µLをピペットで取り、下側の台座に滴下し、アームを下げます。

4. [Blank （ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。

ヒント：[Auto-Blank（自動ブランク）]がオンの場合、アームを下げた後に自動的にブランク測定が開始されます。

5. アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。

6. サンプル溶液2 µLをピペットで取り、台座に滴下します。

7. サンプル測定を開始します。

–[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合はアームを下げます。オフの場合はアームを下げて、[Measure（測定）]を選択します。

サンプル測定が完了すると、スペクトルと測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

8. サンプルの測定が終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

9. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。