Oligo DNA Pro または Oligo RNA Proの測定

Oligo DNA ProおよびOligo RNA Proアプリケーションを使用して、より高い濃度（> 62.5 A）で260 nmで吸収するオリゴヌクレオチドを高精度で定量化します。モル吸光係数は、サンプルのユーザー定義塩基配列に基づいて自動的に計算されます。これらのアプリケーションは、核酸濃度と2つの吸光度比（A260/A280およびA260/A230）を報告します。シングルポイントベースライン補正も使用できます。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意 オリゴヌクレオチドがフルオロフォア色素などで修飾されている場合、その修飾が260 nmでの吸光度に影響するかどうかについて、オリゴメーカーにお問い合わせください。影響する場合は、マイクロアレイアプリケーションで核酸濃度を定量することをお勧めします マイクロアレイアプリケーションには、オリゴ定量結果からの色素による影響を取り除くための補正が含まれます。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

手順

1. ホーム画面から、[Acclaro Pro]タブを選択し、必要に応じて Oligo DNA Proまたは Oligo RNA Proのいずれかを選択します。

2. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

3. ブランク溶液1～2 µLをピペットで取り、下側の台座に滴下し、アームを下げます。

4. [Blank （ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。

ヒント：[Auto-Blank（自動ブランク）]がオンの場合、アームを下げた後に自動的にブランク測定が開始されます。

5. アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。

6. サンプル溶液 1～2 µL をピペットで取り、台座に滴下します。

7. サンプル測定を開始します。

–[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合はアームを下げます。オフの場合はアームを下げて、[Measure（測定）]を選択します。

サンプル測定が完了すると、スペクトルと測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

8. サンプルの測定が終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

9. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

Related Topics

• 核酸測定の適切な方法

• マイクロボリュームサンプルの測定

• マイクロボリューム測定の適切な方法

• サンプルとブランクの準備

• 基本的な装置操作