算出

核酸アプリケーションと同様に、OD600アプリケーションは改良されたランベルト・ベールの方程式を使用して、吸光係数と光路長を組み合わせて「係数」と呼ばれる値に基づき、サンプル濃度を計算します。 OD600アプリケーションは、サンプル濃度を算出するために、ベールの法則と併用されるユーザー指定係数を使用できます。係数が分かる場合は、係数を入力します。分からない場合は、1x108を使用します。これはE.coli（大腸菌）などの大部分の細菌懸濁液で一般的に使用される係数です。 |  | 測定値 A600 吸光度 注記：マイクロボリューム吸光度測定や、10 mm以外の非標準キュベットで測定した場合、スペクトルは 10 mm光路長相当に正規化されます。 • 細胞培養吸光度値は、正規化されたスペクトルを使用して600 nmで測定されます。吸光度補正が指定されていない場合、これは A600 値および細胞濃度を算出するために使用される値が報告されます。 • 吸光度補正が指定されている場合、600nmで正規化され、（吸光度）補正された吸光度値が報告され、細胞濃度の算出に使用されます。 A(l) 吸光度 • 追加でモニタリングされる波長( l)においても、正規化され、（吸光度）補正された（使用されている場合）吸光度値が報告されます。
算出される細胞濃度は、600 nmでの吸光度値、入力される係数、およびサンプル光路長に基づきます。シングルポイント吸光度補正も適用できます。 |  | サンプル光路長 • マイクロボリューム測定の場合、分析波長でサンプル吸光度に基づいて、最適な光路長（1.0 mm ～ 0.03 mmの範囲）が選択されます。 • キュベット測定の場合、キュベットモードに切り替えた後に選択されたパス長が使用されます （「キュベット設定)」を参照。） • 表示されるスペクトルおよび吸光度値は、10 mm光路長相当に正規化されます。
|  | 測定値 細胞濃縮 cells/mL 単位で報告されます。算出は、補正A600吸光度値を使用するランベルト・ベールの方程式に基づきます。