設定

タンパク質 A205設定画面は、ホーム画面の [Proteins（タンパク質）]タブからアプリケーションを選択した後にに表示されます。タンパク質A205設定を表示するには、タンパク質 A205測定画面から設定アイコン を選択します。

タンパク質 A205アプリケーションは、タンパク質分析のためのさまざまな方法オプションを提供します。

設定 | 利用可能な オプション | 質量吸光 係数（L/gm-cm） | 説明
--- | --- | --- | ---
方法 | 31 | 31 | e205 nmで e0.1% (1 mg/mL) = 31と仮定し ます。
| 範囲 | 27 + 120 * (A280/A205) | 205 nmで e0.1% (1mg/mL) = 27 + 120 * (A280/A205) と仮定します。
| その他のタン パク質 (e1%) | ユーザーが入力した質量吸光係数 | タンパク質に既知の質量吸光係数（e）があると仮定します。1mg/mL (e0.1%) タンパク質溶液の質量吸光係数（L/gm-cm 単位）を入力します。
自動ネーミング | オンまたはオフ | 該当なし | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
ベースライン補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長（nm単位）を入力するか、既定値（340 nm）を使用してください。 | 該当なし | 指定されたベースライン補正波長を、サンプルスペクトルのすべての波長で吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子が原因のオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。 ヒント：サンプルに340 nmで光を吸収する修飾がある場合、別の補正波長を選択するか、[Baseline Correction（ベースライン補正）]をオフにします。