設定

ホーム画面の [Proteins（タンパク質）]タブからアプリケーションを選択すると、[Protein & Labels Setup（タンパク質とラベル設定）]画面が表示されます。タンパク質とラベル設定を表示するには、タンパク質とラベル測定画面から を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 質量吸光 係数（L/gm-cm） | 説明
--- | --- | --- | ---
サンプルタイプ a | 1 Abs = 1 mg/mL BSA IgG リゾチーム その他のタンパク質 (e + MW) その他のタンパク質 (e1%) | 一般リファレンス 6.7 13.7 26.4 ユーザーが入力したモル吸光係数／ 分子量 ユーザーが入力した質量吸光係数 | 詳細な説明を見るには [Sample type（サンプルタイプ）]を選択してください。 各サンプルタイプは、独自の吸光係数をタンパク質の算出に適用します。サンプルの吸光係数が分かっている場合は、e + MW (モル) またはe1%（質量）オプションを選択し、値を入力します。係数が分からない場合は、吸光係数を算出するか、またはサンプル溶液に最適なオプションを選択します。タンパク質濃度の概算のみが必要で、サンプルの吸光係数が不明な場合は、1 Abs = 1 mg/mLサンプルタイプオプションを選択します。 ヒント：理想的には、吸光係数は同じ緩衝液を使用して、既知の濃度で研究対象タンパク質の溶液を使用して実験的に決定される必要があります。
分析補正 b | オンまたはオフ ベースライン補正波長（nm単位）を入力するか、既定値（340 nm）を使用してください。 | 該当なし | 指定された分析補正波長を、分析波長で吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子が原因のオフセットのサンプル吸光度測定を補正します。補正された値は、サンプル濃度の算出に使用されます。 ヒント：サンプルに340 nmで光を吸収する修飾がある場合、別の補正波長を選択するか、[Baseline Correction（ベースライン補正）]をオフにします。
自動ネーミング | オンまたはオフ | 該当なし | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
色素1/色素2タイプ c | Cy3, 5, 3.5, or 5.5, Alexa Fluor 488, 546, 555, 594, 647, or 660 | 各色素の特定の値については、「色素/クロモフォア編集」 を参照してください。 | サンプル物質にラベルを付けるために使用される事前定義された色素、または [Dye/Chromophore Editor（色素/クロモフォア編集）]を使用して追加された色素を選択します 。
色素1/色素2ユニット | ピコモル/マイクロリットル (pmol/µL)、マイクロモル (µM)、またはミリモル (mM) | 適用外 | 色素濃度を報告するためにユニットを選択します。
スロープ色素補正 d | オンまたはオフ |  | 色素の分析波長での吸光度値から、400 nm ～ 850 nmまでのスロープベースラインの吸光度値を差し引くことにより、光散乱粒子が原因のオフセットに対して色素吸光度測定値を補正します。

aカスタムタンパク質を追加または編集するには、[Protein Editor（タンパク質編集）]を使用します。 b分析補正は、タンパク質濃度のみの算出に影響します。 cカスタム色素を追加するか、利用可能な色素のリストを編集するには、[Dye/Chromophore Editor（色素/クロモフォア編集）]を使用します。 dスロープ色素補正は、色素濃度のみの算出に影響します。

Related Topics

• 装置の設定

• タンパク質編集

• 色素/クロモフォア編集