操作上の注意事項

|  | 注意事項 装置のカバーを取り外さないでください。カバーを取り外すと、鋭い刃と壊れやすい光ファイバーケーブルがむき出しになります。カバーが取り外された場合、装置の保証は無効になります。

NanoDrop Ultra分光光度計および蛍光光度計は、弊社の仕様を満たす環境において屋内で操作するように設計されています。詳細については、お使いの装置の現場準備ガイドを参照してください。

これらの注意に従って、使用中のNanoDrop分光光度計および蛍光光度計の損傷を防いでください。

• お使いの電気設備に適した接地された電源コードを使用してください。付属の電源コードが互換性がない場合や損傷した場合は、弊社にお問い合わせください。

• 装置のカバーを取り外さないでください。

• LCDディスプレイは熱処理と化学強化されたガラスを使用しており、頑丈で破損しにくくなっています。ただし、ディスプレイがひび割れたり破損したりした場合、交換について弊社にお問い合わせください。

• 装置と互換性のある溶剤を使用してください（「有害物質」を参照）。)

• 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

• 液体をこぼして装置が損傷するのを防ぐために、液体の容器を装置の近くに置かないでください。

• 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。

• 下側の台座周囲にあるダイヤフラムは装置に固定されているため、取り外そうとしないでください。

• 塩酸、アルコール、漂白剤、アセトン、またはその他の溶剤をダイヤフラム上に1分以上放置しないでください。シールが緩むおそれがあります。ダイヤフラムが緩んできた場合は、弊社にお問合せください。