UV-Vis測定の適切な方法

• サンプル吸光度が装置の吸光度検出限界範囲内. に収まるようにします。

• 対象分析物の再懸濁に使用したのと同じバッファー溶液でブランクを取ります。ブランク溶液は、サンプルと同じpHおよびイオン強度にする必要があります。

• ブランキングサイクルを実行して、緩衝液の吸光度寄与を評価します。ファーが分析波長またはその近くで強い吸光度を示す場合は、異なるバッファーまたはアプリケーションを選択する必要があるかもしれません。詳細については、「ブランクの選択と測定」を参照してください。

• マイクロボリューム測定の場合：

–台座表面が適切にクリーニングされ、コンディショニングされていることを確認します。

–測定前にサンプルが均一であることを確認します。混合およびピペット操作時は気泡の混入に気をつけてください。

–マイクロボリューム測定の適切な方法に従います。

–1 ～ 2 µLのサンプル量を使用します。詳細については、「推奨サンプル量」を参照してください。

• キュベット測定の場合（NanoDrop UltraCおよびNanoDrop UltraC FL機器のみ）、互換性のあるキュベットを使用し、キュベット測定の適切な方法に従ってください。