測定結果

dsDNA蛍光測定画面（ローカル制御）

dsDNA、ssDNA、およびRNAアプリケーションの測定結果は、UV吸収スペクトルと結果の概要が表示されます。以下はNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアの測定画面の例です。

注意 マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

dsDNA蛍光測定画面（PC制御）

dsDNA、ssDNA、およびRNAアプリケーションの測定結果は、UV吸収スペクトルと結果の概要が表示されます。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

qPCRキットデータ

NanoDrop Ultraソフトウェアには、下流のqPCR反応に必要なサンプル量を迅速かつ正確に決定するための統合qPCR計算機が含まれています。測定画面上部にあるqPCR Kit Data（qPCRキットデータ）アイコン を選択すると、算出の概要が表示されます。これらの算出は、セットアップ中に選択されたキットに固有のものです。以下はNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェア画面上のqPCR Kit Data画面の例です。

必要とする希釈

核酸を反応混合液に添加する前に希釈する必要がある場合は、Dilution Required（必要とする希釈）セクションに記載されている推奨希釈スキームに従ってください。

必要とする希釈が空である場合、核酸を反応混合液に添加する前に希釈する必要はありません。

キットの反応

「キット反応」セクションで推奨されている容量に従って、キット反応で目的の最終テンプレート濃度を達成してください。

注意 最終テンプレート濃度は変更できます。

「必要とする希釈」セクションで希釈が必要な場合、「キット反応」セクションで要求される核酸容量は、反応に加える希釈された核酸産物の必要量を示します。

「必要とする希釈」セクションで希釈が必要ない場合、「キット反応」セクションで要求される核酸容量は、反応に加える元の核酸サンプルの必要量を示します。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• #（サンプル番号）

• 核酸濃度

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• 係数

• ベースライン補正

• 位置

• モニター波長

• 使用する光路長

• 不純物

• 補正された核酸濃度

• 種

• キット名

• サンプル希釈率

• 必要とする希釈：核酸量（µL）

• 必要とする希釈：希釈液量（µL）

• キット反応：核酸量（µL）

• キット反応：水量（µL）

• キット反応：最終テンプレート濃度

• スターラー

• ヒーター

• 測定温度

• 目標温度