設定

ホーム画面の [Proteins（タンパク質）]タブからアプリケーションを選択すると、タンパク質Bradford法設定画面が表示されます。タンパク質Bradfordの設定を測定画面から表示するには、設定アイコンを選択してください。

注意 アプリケーション測定画面の上部にあるリストボックスを変更することにより、スタンダードを測定する際に [Curve Type（曲線タイプ）]設定を編集できます。アプリケーション設定画面からスタンダードの濃度値を編集できます。[Measure Samples（サンプル測定）]を選択した後は、これらの設定を変更できません。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたは オフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
ベースライン補正 | オンまたは オフ ベースライン補正波長をnm単位で入力するか、デフォルト値 （340 nm）を使用します。 | ユーザー定義のベースライン補正（オプション）。有効にすると、ソフトウェアは指定されたベースライン補正波長で測定された吸光度をサンプルスペクトルの全波長の吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子によるオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。
曲線タイプ |  | 標準濃度値から標準曲線を作成するために使用される方程式のタイプを指定します。利用可能なオプション： –線形：測定されたすべてのスタンダードを通る線形最小二乗法の直線を描画します（リファレンス測定と少なくとも1つのスタンダードが必要です） –補間：一連の直線を引いて、すべての測定されたスタンダードをつなげます（リファレンス測定と少なくとも1つのスタンダードが必要です）。 –二次多項式: すべての測定されたスタンダードを使用して二次最小二乗多項式を描画します（リファレンス測定と少なくとも2つのスタンダードが必要です）。 –三次多項式: すべての測定さスタンダードを使用して三次最小二乗多項式を表します（リファレンス測定と少なくとも3つのスタンダードが必要です）。
レプリケート |  | 関連付けられている濃度値を生成するためにまとめて平均値を求められる、リファレンスまたは同じスタンダードあるいはサンプルの測定数を入力します。 注記：レプリケート設定は最初のスタンダードが測定された後に変更できません。
スタンダード |  | 各スタンダードの実際の濃度値を入力します。 注記：濃度値は任意の順序で入力できますが、スタンダードは入力された順序で測定する必要があります。 以前に測定したスタンダードも使用する場合。Load Standards（スタンダードの読み込み）]を選択します。