算出

Acclaro Pro核酸アプリケーションは、改良されたランベルト・ベールの方程式（右に示す）を使用して、吸光係数と光路長を組み合わせた「ファクター」と呼ばれる値を用いてサンプル濃度を計算します。 |  | 吸光係数と係数 ランベルト・ベールの方程式の項を使用して、係数 (f) は以下のように定義されます。 係数 (f) = 1/(e * b) 説明： e = 波長依存のモル吸光係数（ng・cm/µL 単位） b = サンプルの光路長（cm単位） その結果、被分析物濃度 (c) が以下のように計算されます。 c = A * [1/(e * b)] または c = A * f 説明： c = ng/µLでの分析物濃度 A = 吸光度単位 (A) の吸光度 f = ng-cm/μLの因子（下記参照）
dsDNA Pro、ssDNA Pro、およびRNA Proアプリケーションの場合、核酸に関する一般的に認められた係数をベールの法則と併用して、サンプル濃度を算出します。Custom Factor Pro アプリケーションの場合、ユーザー指定の係数が使用されます。 |  | 使用される係数 • dsDNA（係数 = 50 ng-cm/µL） • ssDNA（係数 = 33 ng-cm/µL） • RNA（係数 = 40 ng-cm/µL） • カスタム係数（15ng-cm/µL ～ 150ng-cm/µLの間のユーザーが入力した係数）
算出される核酸濃度は、260 nmでの吸光度値、使用される係数、およびサンプル光路長に基づきます。シングルポイントベースライン補正（または分析補正）も適用できます。 濃度は、質量単位として報告されます。計算器はインターネット上で利用可能で、サンプル配列に基づいて濃度を質量単位からモル単位に変換します。 260 nm と280 nm、場合によって230 nmでの吸光度値が、測定された核酸サンプルの純度比を算出するために使用されます。純度比は、サンプルの精製時に通常使用される残留溶剤および試薬など、サンプル中の不純物の存在に影響を受けます。 |  | 測定値 注記：マイクロボリューム吸光度測定では、スペクトルは10 mm光路長相当に正規化されます。 A260吸光度 • 核酸の吸光度値は、改良されたアルゴリズムを使用した正規化スペクトルにより260 nmで測定されます。[Baseline Correction（ベースライン補正）]が選択されていない場合に表示されるA260値です。 • [Baseline Correction（ベースライン補正）]が選択された場合、補正波長での吸光度値は、260 nmでの吸光度から差し引かれます。補正された260 nmにおける吸光度が表示され、核酸濃度の計算に使用されます。 A230およびA280吸光度 • 230 nm および280 nmで正規化され、（選択されている場合）ベースライン補正された吸光度値は、A260/A230およびA260/A280 比を計算するために使用されます。
|  | 測定値 • 核酸濃度 選択した単位（つまり、ng/µL、µg/uL、またはµg/mL）で報告されます。算出は、補正された核酸吸光度値を使用する、変形されたベールの法則に基づきます。 • A260/A280純度比 280 nmで補正された吸光度に対する、260 nmで補正される吸光度の比率。1.8以下の A260/A280 純度比は、DNAに対して「純粋」と一般に認められています（RNAの場合は2.0以下）。酸性溶液では、0.2 ～ 0.3 までの報告された値が過小評価されます。基本溶液についてはその逆も言えます。 • A260/A230純度比 230 nmで補正された吸光度に対する、260 nmで補正される吸光度の比率。1.8 ～ 2.2の間のA260/A230純度比は、DNAとRNAに対して「pure （純粋）」と一般に認められています。 注記：純度比はサンプル品質の重要な指標ですが、最高品質の指標は、関心下流アプリケーションの機能です（リアルタイムPCRなど）。 • A260吸光度. • A280吸光度. • R2 (260nm)。260 nm測定の最適直線の決定係数 • 係数 ベールの法則と併用してサンプル濃度を計算するために使用されます。 • ベースライン補正 ベースライン補正用に選択された波長とその波長で検出された吸光度。 • 位置 測定が台座モードから行われたことを表示します。 • 波長のモニタリング レポートに含めたい吸光度値の追加波長を入力します。