電気的要件と安全性

システムの電源は、専用の無停電電源でなければなりません。電源には、電圧ドロップアウト、過渡スパイク、周波数シフト、その他の信頼性の高い性能を損なうような回線障害がないことが必要です。

現場で電力品質問題が疑われる場合、または装置が重工業環境に設置される場合は、設置前に電力特性を評価することをお勧めします。さらに情報が必要な場合は、弊社またはお近くの電気当局にお問い合わせください。

|  | 注意事項 感電の危険を避けてください。 • 事故を避けるため、電源電圧、電流および電源周波数を確認する場合、必ず資格を持つ担当者のみが適切な測定器を使用して行ってください。 • これらいずれかの記号が付いた部品の修理は、資格を持った弊社のサービス担当者だけが行うものとします。 • システム構成部品の保護カバーに損傷があると思われる場合は、システムの電源を切り、システムで予期せぬ操作が行われないようにしてください。出荷後は、輸送の衝撃で保護カバーが壊れていないか必ず確認してください。 • 装置のすべての電源を切った後でも、コンデンサは最長 30 秒間帯電したままになるので、感電する恐れがあります。 • 液体を装置上にこぼさないでください。装置内に進入する恐れがあります。 • 装置のカバーを外さないでください。

アース

|  | 注意事項 感電の危険を避けてください。アース端子の付いた壁コンセントを使用してください。アース線は主分電盤の接地個所に接続された電位差を持たない配線でなければなりません。