測定結果

カスタム係数測定画面（ローカル制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光スペクトルと結果の概要を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアの測定画面の例です。

注意 マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

カスタム係数測定画面（PC制御）

測定された各サンプルおよびスタンダードについて、このアプリケーションは吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告値の概要が表示されます。 すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。 次に例を示します。