設定

これらの設定は、カスタムメソッドを作成するために利用できます。

設定 | 利用可能なオプション
--- | ---
結果 | 算出された濃度結果の記述名（たとえば「核酸」）を入力し、隣のドロップダウンリストを使用して適切な単位を選択します。結果名は、報告された濃度値の列見出しとして表示されます。
計測範囲 | メソッドがデータを取得するスペクトルの範囲を選択します。 利用可能なオプション： • 紫外領域のみ（190 nm - 350 nm） • 可視領域のみ（350 nm - 850 nm） • 紫外および可視領域（190 nm - 850 nm） • カスタム（ナノメートル単位で開始および終了点を指定します） 注記: • ベースライン補正および/または分析波長補正が使用されている場合、指定したベースライン補正 および/または分析補正波長が選択したスペクトル範囲に含まれていることを確認します。 • マイクロボリューム吸光度測定値および非標準（10 mm以外）キュベットで測定した値の場合、スペクトルは10 mm光路長相当に正規化されます。
分析波長補正 | このオプションを使用して、分析波長のみで吸光度補正を指定します。利用可能なオプション： • なし： 分析波長での補正はありません。 • シングルポイント： 分析補正用波長を入力します (指定した分析補正波長での吸光度値は、分析波長での吸光度値から差し引かれます。補正された値は、サンプル濃度の算出に使用されます。 • スロープベースライン： 分析補正用のスロープベースラインを定義する、2つの波長を入力します。（分析波長でのスロープベースラインの吸光度値は、分析波長での吸光度値から差し引かれます。補正された値は、サンプル濃度の算出に使用されます。
係数または1 cm光路長での吸光係数（数式メソッドのみ） | 濃度結果を算出するために、係数または吸光係数のどちらを使用するかを指定します。 • ユーザー定義係数： 1 cm光路長に対する係数を入力し、隣のドロップダウンリストを使用して適切な単位を選択します。下の方程式は、サンプル濃度を算出するために係数がどのように使用されるかを示しています。 c = (A * f) / b 説明： c = ng/µLでの分析物濃度 A = 吸光度単位 (A) の吸光度 f = ファクター（通常は1/e、ここでeは波長依存のモル吸光係数または消光係数） b = パス長（cm単位）（測定時に決定され、10 mm（1 cm）相当のパス長に正規化される） • 吸光係数および分子量。1 cm光路長の吸光係数を入力し、隣のドロップダウンリストを使用して適切な単位を選択します。下の方程式は、サンプル濃度を算出するために吸光係数がどのように使用されるのかを示しています。 c = A / (e * b) 説明： c = 分析物濃度 A = 吸光度単位(A)での吸光度 e = 波長依存モル吸光係数（または吸光係数） b = 光路長（cm単位）（測定時に決定され、10 mm（1 cm）相当の光路長に正規化される）
| 注記: • 特定の物質の係数および吸光係数に関する情報については、製品資料を参照してください。 • 吸光度測定のみを報告するメソッドを設定するには、係数または吸光係数を「1」に設定することにより、係数または吸光係数を選択します。 • 係数または吸光係数の指定された単位が質量（mg/mL など）に基づいており、算出された結果に対して指定された単位がモル（pmol/µL など）に基づいている場合またはその逆の場合、分子量を入力し、隣のドロップダウンリストを使用して適切な単位を選択します。
スタンダード（標準曲線メソッドのみ） | スタンダードを定義します。 • 必要に応じて、各スタンダードおよびリファレンスの名前と分析物濃度を入力します。 –[Curve Type（曲線タイプ）]設定に応じて、標準曲線は2つ以上の標準を使用して生成できます。（ソフトウェアでは1つのリファレンスと最大15つのスタンダードが許可されます）。 –すべてのリファレンス溶液とスタンダード溶液は、サンプルの懸濁に使用するのと同じ緩衝液、およびサンプルに追加されるのと同じ試薬量にする必要があります。 –最初のスタンダードはリファレンス測定になります。リファレンス溶液には分析対象物が全く含まれないようにする必要があります （リファレンス測定は、ブランク測定と同じではありません）。 –スタンダードの濃度値は任意の順序で入力できますが、スタンダードは入力された順序で測定されなければなりません。ただし、スタンダード測定の適切な方法は、最も低い濃度から最も高い濃度へと測定されるよう定めています。 –スタンダードの濃度範囲は、アッセイのダイナミックレンジおよび未知のサンプルの予想される範囲を含むようにしなければなりません。サンプル分析物濃度は、最も濃いスタンダードの濃度を超えると推定されません。
| • 曲線フィットタイプを選択します。 標準濃度値から標準曲線を作成するために使用される方程式のタイプを指定します。利用可能なオプション： –線形：測定されたすべてのスタンダードを通る線形最小二乗法の直線を描画します（リファレンス測定と少なくとも1つのスタンダードが必要です） 原点通過直線回帰：原点（0,0）を通過するという制約付きで線を引く方法です。 –補間：一連の直線を引いて、すべての測定されたスタンダードをつなげます（リファレンス測定と少なくとも1つのスタンダードが必要です）。 –二次多項式: すべての測定されたスタンダードを使用して二次最小二乗多項式を描画します（リファレンス測定と少なくとも2つのスタンダードが必要です）。原点通過2次多項式回帰：原点（0,0）を通過するという制約付きで曲線を描く方法です。 –三次多項式: すべての測定されたスタンダードを使用して三次最小二乗多項式を表します（リファレンス測定と少なくとも 3 つのスタンダードが必要です）。原点通過3次多項式回帰：原点（0,0）を通過するという制約付きで曲線を描く方法です。
波長分析 （標準曲線メソッド のみ） | 指定した光路長での吸光度をモニターします（波長をナノメートル単位で入力します）。 注記：指定した波長はすべて、選択した測定範囲内に収まっている必要があります。 指定した波長での吸光度値を用いて、測定結果または濃度が自動的に算出され、選択したメソッドタイプ（数式または標準曲線）が適用されます。
ベースライン補正 | このオプションを選択して、ベースラインの指定した波長での吸光度を差し引くことにより、光散乱粒子が原因のオフセットを補正します。その後、ベースライン補正の波長を指定します。 注記：ソフトウェアは、指定したベースライン補正波長での吸光度値をサンプルスペクトル中の全波長での吸光度値から差し引きます。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。
自動光路長 | マイクロボリューム測定のみに影響します。 • 自動光路長が選択されている場合、分析波長でのサンプル吸光度に応じて、最適な光路長（1.0 mm ～ 0.03 mm の範囲）が選択されます。たとえば、分析波長でのサンプル吸光度が 12.5（10 mm光路長相当）以下である場合、より長い適した光路長が使用されます。サンプル吸光度が12.5を上回る場合、より短い適した光路長が使用されます。分析波長で高吸収するサンプルに推奨されます (このオプションは、サンプルスペクトルの分析波長でない波長域に極度に高い吸光度ピークがある場合、感度が低くなる可能性があります)。 注記：分析波長が190 nm ～ 219 nmの間では、サンプル吸光度が10（10 mm光路長相当）以下のとき、より長い最適な光路長が使用されます。また、サンプル吸光度が 10を上回っている場合、より短い最適な光路長が使用されます。 • 自動光路長が選択解除された場合、サンプル吸光度に関係なく、1 mmの光路長が使用されます。光路長が長いため、吸収の高いサンプル（たとえば、10mm 光路長相当で15Aなど）で、検出器飽和を引き起こす可能性があります（その場合のピークはギザギザになります）。
数式表（オプション） | 数式表を使用して、サンプルごとに、純度比などの追加の測定結果を指定します。 利用可能なオプション： • 定義済み： 定義済みの数式（そのまま使用することも、編集することも可能）から選択し、[保存]を選択します。定義済みの数式が数式表に表示されます。 • +数式： 現在のメソッドの数式を作成します。利用可能なオプション： •数式名： 数式の名前を入力します。測定後、名前が [Data Table（データテーブル）]および [Sample Details （サンプル詳細）]画面で報告されます。 •計算式： 有効な数式を入力します（規則および例については以下を参照）。測定後、測定された値または算出された値が [Data Table（データテーブル]および [Sample Details （サンプル詳細）]画面で報告されます。 •単位： 報告結果について、使用可能な単位のドロップダウンから選択します。測定後、単位が [Data Table（データテーブル）]および [Sample Details （サンプル詳細）]画面に表示されます。 • 削除： を選択して、現在のメソッドから選択した数式を削除し ます。
数式のルール | カスタム数式には、以下の演算と関数を含めることができます。 • パス： cm 単位のサンプル光路長を表示します。 • A(nm)： 指定した波長でのサンプル吸光度を返します（たとえば、650 nmで測定された吸光度を方程式に追加するには、A（650）を入力します）。 • 演算子： + (add), - (subtract), * (multiply), / (divide). • 関数：Log(x)、Pow(x,y) 注記：すべての言語で以下の追加ルールに従ってください。 • 浮動小数点数および倍精度浮動小数点数では、 小数点記号としてピリオド「.」を使用します。 • リスト区切り文字はカンマ「,」使用します (たとえば「POW(2,8)」）。 • 大きな数値に対して、カンマ「,」による桁区切り記号は使用しないでください（たとえば、1,000ではなく1000を入力します）。