イーサネット接続の設定

装置のイーサネットポートを使用して、装置とアクティブなネットワークウォールジャックの間に有線接続を設定できます。

装置がネットワークウォールジャックに接続されていると、データファイルをネットワーク上の場所にエクスポートできます（たとえば、他のコンピューターに転送するため）。データをエクスポートする際にオペレーターが選択できる複数のネットワークパスを定義できます。詳細については、「エクスポート設定」を参照してください。接続されたネットワークにインターネットアクセスがある場合、クラウドエクスポートの設定とオンラインソフトウェア更新の使用が可能になります。

必要なパーツ：

• シールド付き（ストレート）イーサネットケーブル（CAT5e以上を推奨）

イーサネット接続の設定

1. イーサネットケーブルの一端を装置背面パネルのイーサネットポートに接続します。

2. イーサネットケーブルのもう一方の端をアクティブなネットワークウォールジャックに接続します。

3. イーサネット接続を介してネットワークに接続されると、画面上部に [Ethernet Connectivity（イーサネット接続）] アイコンが表示されます。