測定結果

Oligo DNA測定画面（ローカル制御）

測定された各サンプルについて、Oligo DNAおよびOligo RNAアプリケーションはUV吸収スペクトルと結果の概要を表示します。以下はNanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアの測定画面の例です。

1測定されたオリゴ：TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

注意 マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

Oligo DNAまたはOligo RNA測定画面（PC制御）

測定された各サンプルについて、Oligo DNAおよびOligo RNAアプリケーションはUV吸収スペクトルと測定結果を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

• #（サンプル番号）

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• 核酸濃度

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• 係数

• ベースライン補正

• オリゴ配列

• 位置

• 使用する光路長

• モニター波長

• スターラー

• ヒーター

• 測定温度

• 目標温度

注意 DNAとRNAを構成する5つのヌクレオチドは多種多様なA260/A280比を示します。詳細については、「オリゴ純度比」を参照してください。

Related Topics

• 基本的な装置操作

• オリゴ算出