測定結果

タンパク質 Lowry法測定画面（ローカル制御ソフトウェア）

測定された各サンプルおよびスタンダードについて、このアプリケーションは可視吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。NanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアを使用している場合、測定画面から左にスワイプする（または [History（履歴）)内と標準曲線を確認できます。

注意 • ベースライン補正は405 nmで実行されます（405 nmでの吸光度値は、サンプルスペクトル内のすべての波長での吸光度値から差し引かれます）。 • マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

タンパク質 Lowry測定画面（PC制御）

測定された各サンプルおよびスタンダードについて、このアプリケーションは可視吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

タンパク質 Lowry標準曲線

標準曲線画面では、測定されたスタンダード、算出された標準曲線、および選択したサンプルの測定吸光度と算出濃度の関係が図示されます。横線は、Y軸上のサンプル吸光度値と標準曲線を結びます。縦線は、その点とX軸上のサンプル濃度値を結びます。

R2値は、標準曲線がスタンダードデータ点にどの程度よく適合しているのかを示します（1.0は完全適合です。つまり、すべての点がちょうど曲線上にあります）。

NanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを使用している場合、[Curve（曲線）]を選択して標準曲線を表示します。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面およびスタンダード画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

Related Topics

• 標準曲線例

• 基本的な装置操作

• タンパク質A280の算出