設定

dsDNA Pro、ssDNA Pro、またはRNA Pro設定画面は、ホーム画面の [Acclaro Pro]タブから各アプリケーションを選択した後に表示されます。dsDNA Pro、ssDNA ProまたはRNA Pro設定を表示するには、dsDNA Pro、ssDNA ProまたはRNA Pro測定画面から を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
ベースライン補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長をnm単位で入力するか、デフォルト値（340 nm）を使用します。 | ユーザー定義のベースライン補正（オプション）。有効にすると、ソフトウェアは指定されたベースライン補正波長で測定された吸光度をサンプルスペクトルの全波長の吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子によるオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。