ブランクサイクルの実行

ブランクサイクルを実行して、以下のことを確認します。

• 装置が正常に (平坦なベースラインで） 動作している

• 台座がクリーニングされていること (つまり、乾燥したサンプル材料が台座上にない）

• サンプル分析に使用する緩衝液の吸光度への影響

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

• 0–2 μLの較正済み精密ピペッター（低保持チップ）

• 評価用の緩衝液

ブランクサイクルの実行方法

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。 フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

1. ホーム画面から、アプリケーションを選択し、設定を保存します。 2. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 3. 水ブランクを測定します。 –正確に1μLの脱イオン水（DI H2O）をピペットで取り、下側の台座にアプライし、アームを下げます。 –[Blank（ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。 –アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 4. 緩衝液を測定します。 –1 ～ 2 μLの緩衝液をピペットで取り、台座にアプライし、アームを下げます。 –サンプル測定を開始します。 –[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合、アームを下げます。 –[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合、アームを下げて [Measure（測定）]を選択します。 –測定を完了するまでお待ちください。 結果として生じるスペクトルは、分析波長においてベースラインから0.02 A（またはアプリケーションによっては0.04）以上変動しないはずです。 スペクトルがこれらの基準に満たない場合は、ステップ 2 ～ 4 を繰り返します。 スペクトルがまだ仕様の範囲外である場合、「ブランクの問題に対する解決策」を参照してください。 5. ブランキングサイクルを終えたら、[End Experiment（実験終了）]をタップします。 6. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 |