台座画像チェック

空の液柱やサンプル中の気泡などのエラーを正常に監視するために、定期的に台座画像チェックを実行して、装置の液柱センサーをチェックします。台座画像チェックは、日常の品質管理のために使用できます。さらに、検出システムに問題があった場合、必要な診断情報を提供します。

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

台座画像チェックの実行方法

1. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

2. アームを下げます。

3. 装置のホーム画面から [Diagnostics（診断）]を選択し、続いて [Pedestal Image Check（台座画像チェック）]を選択します。

4. [Measure（測定）]を選択します。

機器で一連のテストを実行して、台座の位置および画像品質を確認します。測定の完了後、結果が表示されます。画面上部に「合格」の結果が表示される場合、装置は [Pedestal Image Check（台座画像チェック）]に合格しており、正常に動作しています。

5. 終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

台座画像チェック結果の解釈方法

台座画像チェックで「不合格」結果が表示された場合、画面上の指示に従って考えられる問題を解決してください。その後、台座画像チェックに戻ります。装置がチェックで再度不合格だった場合は、弊社にお問い合わせください。