カスタムメソッド測定

カスタムアプリケーションを使用して、作成されたユーザー定義のメソッドを作成および実行します。詳細については、p.217カスタムメソッドの作成を参照してください。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。 少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。 詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。 フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

手順

1. ホーム画面から、[More Apps （その他のアプリ）]タブを選択し、次に[Custom Methods（カスタム メソッド.）]を選択します。

2. メソッド選択ペインで、実行するメソッドを選択します。

選択したメソッドに関する情報がメソッド詳細ペインに表示されます。

3. を選択します。

4. NanoDrop UltracまたはNanoDrop UltracFLモデルを使用している場合は、正しい測定経路を選択します。

–キュベットを使用する場合は、画面上部のドロップダウンメニューから [Cuvette（キュベット）]を選択します。これによりキュベット設定が表示されます。希望の光路長、攪拌速度、および 加熱を選択し、ドロップダウンメニューを閉じます。

–測定に台座を使用する場合は、画面上部で台座を選択したままにします。

5. 画面の指示に従ってサンプルを測定します。