算出

濃度データの算出には、2つのスタンダードを必要とする曲線フィッティングアルゴリズムが使用されます。NanoDrop Ultra dsDNAおよびRNA 蛍光アッセイでは、2つのスタンダード間の関係に基づいて濃度データを生成するために、修正ヒルプロットを使用しています。

測定値 |  | サンプルRFU サンプルRFUは、サンプルが発する蛍光強度を定量化する、サンプルからの相対蛍光単位の測定値を指します。 RFU #1 最初の標準レプリケートから測定された相対蛍光単位。 RFU #2 2番目の標準レプリケートから測定された相対蛍光単位。 RFU #3 3番目の標準レプリケートから測定された相対蛍光単位。 RFU #4 4番目の標準レプリケートから測定された相対蛍光単位 RFU #5 5番目の標準レプリケートから測定された相対蛍光単位
測定値 |  | 核酸濃度 選択した単位（つまり、ng/µL、µg/uL、またはµg/mL）で報告されます。選択した単位（ng/μL、 μg/μLまたはμg/mL）で報告されます。サンプルRFUは、標準曲線（修正ヒルプロット）からサンプルの濃度を推定するために使用されます。 元の核酸濃度 測定された濃度と希釈係数は、アッセイに添加される前の元のサンプルの濃度を計算するために使用されます。 希釈係数 アッセイチューブ内の総量に対する元のサンプル量の比率。 標準平均RFU スタンダードのすべてのレプリケート測定の平均RFU値。 # レプリケート数 各スタンダードのレプリケート測定の数。 励起LED 測定中に使用される励起光源。