dsDNA Pro、ssDNA ProまたはRNA Proの測定

dsDNA Pro、ssDNA ProおよびRNA Proアプリケーションを使用して、より高い濃度（> 62.5 A）でより高い精度で精製された二本鎖（ds）または一本鎖（ss）DNAまたはRNAサンプルを定量します。これらのアプリケーションは、核酸濃度と2つの吸光度比（A260/A280およびA260/A230）を報告します。シングルポイントベースライン補正も使用できます。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

手順

1. ホーム画面から、[Acclaro Pro]タブを選択し、測定するサンプルに応じて、dsDNA Pro, ssDNA ProまたはRNA Proを選択します。

2. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

3. ブランク溶液1～2 µLをピペットで取り、下側の台座に滴下し、アームを下げます。

4. [Blank（ブランク）]を選択し、測定が完了するまで待ちます。

ヒント: [Auto-Blank（自動ブランク）]がオンになっている場合、アームを下げた後、自動的にブランク測定が開始します。

5. アームを上げ、新しいラボペーパーで上下の台座をクリーニングします。

6. サンプル溶液 1～2 µLをピペットで取り、台座に滴下します。

7. サンプル測定を開始します。

–[Auto-Blank（自動ブランク）]がオンの場合はアームを下げます。オフの場合はアームを下げて、[Measure（測定）]を選択します。

サンプル測定が完了すると、スペクトルと測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

8. サンプルの測定が終わったら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

9. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。