事前定義された蛍光色素の検出限界（吸光度）

サンプルタイプ | 検出下限値 | 検出上限値 a | 標準的な再現性 b
--- | --- | --- | ---
Cy3、Cy3.5、Alexa Fluor 555、Alexa Fluor 660 | 0.2 pmol/µL（台座） | 100 pmol/µL （台座） | サンプル濃度が0.20～4.0 pmol/µLの場合は±0.20 pmol/µL； サンプルが >4.0 pmol/µLの場合は±2%
Cy5、Cy5.5、Alexa Fluor 647 | 0.12 pmol/µL （台座） | 60 pmol/µL （台座） | サンプル濃度が0.12～2.4 pmol/µLの場合は±0.12 pmol/µL； サンプルが >2.4 pmol/µLの場合は±2%
Alexa Fluor 488、Alexa Fluor 594 | 0.4 pmol/µL（台座） | 215 pmol/µL （台座） | サンプル濃度が0.40～8.0 pmol/µLの場合は±0.40 pmol/µL； サンプルが >8.0 pmol/µLの場合は±2%
Alexa Fluor 546 | 0.3 pmol/µL（台座） | 145 pmol/µL （台座） | サンプル濃度が0.30～6.0 pmol/µLの場合は±0.30 pmol/µL； サンプルが >6.0 pmol/µLの場合は±2%

a値は概算値です b5回の繰り返し測定に基づく（SD=ng/µL、CV=%）