設定

ホーム画面の [More Apps（その他のアプリ）]タブからOD600アプリケーションを選択すると、OD600セットアップ画面が表示されます。OD600測定画面からOD600設定を表示するには、 を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
吸光度補正 | 0 ～ 300Aの間の吸光度値 | ユーザー定義の吸光度補正。表示されたスペクトルに対する吸光度補正を入力します。これは、たとえば、機器をブランクにするために使用される媒体溶液と、細胞培養サンプルを懸濁するために使用される媒体の間の違いにより生じる、ベースラインオフセットを補正するために役立ちます。通常オフセットは散乱光により生じます。 吸光度補正値は、サンプルスペクトルのすべての波長で吸光度値から差し引かれます （すべての表示される吸光度値は補正された値です）。
追加でモニタリングされた波長（l) | 250 nm ～ 700 nmの間の波長 | ユーザー定義波長。必要に応じて、追加の波長を入力します（600 nmで低い吸光度を示すサンプルを希釈するのに役立ちます）。 代替波長が指定される場合、この方程式を使用して細胞濃度を計算します。 c = A(l) * factor(l) 説明： c = cells/mL 単位の被分析物濃度 A(l) = 吸光度単位 (A) の指定された波長での紫外可視吸光度 係数(l) = 1/(e(l) * b) mL/cell-cm 説明： e(l) = 指定された波長でのモル吸収係数（または吸光係数） b = 光路長（cm単位）（NanoDrop Ultra装置では 1.0 cm）
細胞数変換係数（108）) | 任意の数 | ユーザー定義係数 測定される細胞の一般的な係数、または既知の濃度の対象細胞を使用して実験的に導かれた 係数。 デフォルト値は1x108です。これは E.coli（大腸菌）などの大部分の細菌懸濁で使用される一般的な係数です。 ヒント：係数は各細胞型に固有の波長に依存し、測定に使用される媒体の種類によって影響を受ける可能性があります。理想的には、計数は同じ媒体を使用して既知の濃度で研究対象細胞の溶液を使用して実験的に決定される必要があります。

Related Topics

• 装置の設定