装置の除染

有害物質を含むサンプルの測定後、およびメンテナンスまたは修理のために機器を弊社に返送する前に、装置の汚染除去を行います。

注意 機器のメンテナンスまたは修理を行う必要がある場合、弊社またはお近くの販売代理店にお問い合わせください。

注意 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。 • 液体をこぼして装置が損傷するのを防ぐために、液体の容器を装置の近くに置かないでください。 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 塩酸、アルコール、漂白剤、アセトン、またはその他の溶剤をダイヤフラム上に1分以上放置しないでください。シールが緩むおそれがあります。ダイヤフラムが緩んできた場合は、弊社までご連絡ください。

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

• 脱イオン水（DIH2O）

• 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液（新しく準備した、市販漂白剤の1:10希釈）

• ピペット

台座の汚染除去方法

1. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 2. 2 ～ 3 μLの希釈した漂白液（「必要なもの」を参照）をピペットで取り、下側の台座にアプライします。 3. アームを下げ、2 ～ 3分待ちます。 4. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 5. 3 ～ 5 μLの脱イオン水をピペットで取り、台座にアプライします。 6. アームを下げ、2 ～ 3分待ちます。 7. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。 |

装置表面の汚染除去方法

1. 清潔で柔らかい布またはラボペーパーを薄い漂白液で湿らせ「必要なもの」を参照）、装置の外表面を優しく拭きます。

2. 脱イオン水で湿らせた清潔な布またはラボペーパーを使用して、漂白液を取り除きます。