蛍光LED

NanoDrop Ultra FLおよびNanoDrop Ultrac FLは、蛍光測定のための1つの赤色LEDと1つの青色LEDを搭載することで機能が強化されています。この追加により、ユーザーは蛍光分析を実行でき、装置の分光光度測定機能に新たな次元をもたらします。赤色および青色LEDは励起光源として機能し、これらの特定の波長に反応するサンプルからの蛍光放射を検出することを可能にします。蛍光測定システムの特長は以下のとおりです：オペレーティングソフトウェアは、放射波長の分光計検出器が過度の光で飽和させないように、LEDソースがオンになっている時間を自動的に制限します。

• 高い特異性 — 特定の標的分子に結合または相互作用する蛍光染色素を使用することで、吸光度に基づく定量よりも高い特異性が得られます。これらの色素は、励起時に特徴的な光を放出するため、複雑なサンプルや未精製のサンプルでも検出が可能です。

• サンプル調製計算ツール— 統合された試薬計算機により、選択された NanoDrop Ultra 蛍光アッセイに必要な色素とバッファーの量を算出。

• NanoDrop Ultra 蛍光アッセイキット — 内蔵ソフトウェアアプリケーションで使用する、dsDNAおよびRNAの検出用蛍光アッセイ。