設定

[Custom Factor（カスタム係数）]設定画面は、ホーム画面の [Nucleic Acids（核酸）]タブから [Custom Factor（カスタム係数）]アプリケーションを選択した後に表示されます。[Custom Factor（カスタム係数）]設定を表示するには、測定画面から [カスタム係数設定] を選択します。

設定 | 利用可能なオプション | 説明
--- | --- | ---
自動ネーミング | オンまたはオフ | 有効化すると、各サンプルにはデフォルトのベース名「sample」が付与され、その後にシーケンス内のサンプル番号が続きます。たとえば、最初のサンプルは「Sample 1」、続いて「Sample 2」などと名付けられます。デフォルトのベース名を編集したり、任意のサンプル名を上書きしたりすることができます。
カスタム係数 | 15ng-cm/µL ～ 150ng-cm/µLの 間の整数値を入力します。 | 改良されたベールの法則式で核酸濃度を計算するために使用される定数 吸光係数と光路長に基づきます： f = 1/(e260 * b)) 説明： f= 係数 e = 260 nm におけるモル吸光係数（単位：ng-cm/μL） b = サンプルの光路長（cm）。NanoDrop Ultra 装置で核酸を測定する場合は 1 cm
ベースライン補正 | オンまたはオフ ベースライン補正波長（nm単位）を入力するか、既定値（340 nm）を使用してください。 | ユーザー定義のベースライン補正（オプション）。有効にすると、ソフトウェアは指定されたベースライン補正波長で測定された吸光度をサンプルスペクトルの全波長の吸光度値から差し引くことにより、光散乱粒子によるオフセットを補正します。その結果、サンプルスペクトルは指定されたベースライン補正波長で吸光度がゼロとなります。

Related Topics

• 装置の設定