蛍光色素標識サンプルの測定

蛍光計アプリケーションを使用して、蛍光色素で標識されたさまざまなサンプルが発する蛍光を測定します。このアプリケーションはdsDNA蛍光およびRNA蛍光アプリケーションと同様に機能し、生成された標準曲線を使用して測定サンプルの濃度を決定します。このアプリケーションでは、NanoDrop Ultra BR蛍光アッセイ以外の追加アッセイを使用できます。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング」を参照してください。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

サンプルとスタンダードの準備

アッセイのスタンダードとサンプルの準備に関する指示については、使用しているアッセイに付属する説明書を参照してください。

標準曲線の作成時に使用できるオプションの詳細については、「標準曲線との連携」を参照してください。

蛍光を使用した蛍光色素標識スタンダードとサンプルの測定

1. ホーム画面から、[Fluorescence（蛍光）]タブを選択し、次に [Fluorometer（蛍光計）]を選択します。

2. [excitation LED（励起LED）]オプション（青色または赤色）のいずれかを選択します。

3. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

4. スタンダードを測定します。

a.リファレンスを含む事前に準備したアッセイチューブから2 µLを採取し、下部の台座に分注してアームを下げます。リファレンス溶液には分析対象物が全く含まれないようにする必要があります

•[Auto-Measure（自動測定）]機能がオフの場合 、[Measure（測定）]を選択し、測定を開始します。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合 、アームを下げると自動的に測定が開始されます。

注意 測定ごとに新しい2 µLのアリコートを常に使用してください。

b.測定が完了したら、乾いたラボペーパーを使用して上部と下部の台座からサンプルを除去します。

c.レプリケート設定が1より大きい場合は、すべてのレプリケートが完了するまで測定を繰り返します。

–Standard #1とその他すべてのスタンダードについて、各レプリケート測定を含め、上記の手順を繰り返します。

–すべてのスタンダードとすべてのレプリケートが測定されると、スタンダードを再測定する、さらにスタンダードを読み込む、またはサンプル測定を開始するオプションを含むメッセージが表示されます。

–スタンダードの測定が終了したら、[Measure Sample（サンプルを測定）] を選択します。

5. サンプルを測定します。

a.画面上部のボックスを選択して新しいサンプル名を入力することで、サンプルIDを入力または編集します。

b.対応するサンプルを含むアッセイチューブから2 µLを採取し、下部の台座に分注してアームを下げます。

•[Auto-Measure（自動測定）]機能がオフの場合 、[Measure（測定）]を選択して測定を開始します。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合 、アームを下げると自動的に測定が開始されます。

注意 測定ごとに新しい2 µLのアリコートを常に使用してください。

c.サンプル測定が完了すると、標準曲線と測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

d.測定が完了したら、乾いたラボペーパーを使用して上部と下部の台座からサンプルを除去します。

e.画面上の指示に従い、残りのすべてのサンプルを測定するために手順を繰り返します。

f.サンプルの測定が終わったら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

6. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

Related Topics

• 核酸測定の適切な方法

• マイクロボリュームサンプルの測定

• マイクロボリューム測定の適切な方法

• 基本的な装置操作