dsDNA蛍光またはRNA蛍光の測定

dsDNA蛍光およびRNA蛍光アプリケーションをNanoDrop Ultra 蛍光アッセイと組み合わせて使用し、dsDNAまたはRNAサンプルを定量化します。これらのアプリケーションは核酸濃度を報告します。NanoDrop Ultra dsDNA Broad Range（BR）、およびRNA Broad Range (BR)蛍光アッセイには、標的分子に結合した場合にのみ蛍光を発する選択的色素が含まれています。

始める前に...

NanoDrop Ultra装置で台座測定を行う前に、装置のアームを上げて、上側および下側の台座をクリーニングします。少なくとも、台座を新しいラボペーパーで拭きます。詳細については、「台座のクリーニング 」を参照してください。標準曲線の作成時に使用できるオプションの詳細については、「標準曲線との連携」を参照してください。

注意事項 • 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。 • 台座でフッ化水素酸（HF）を使用しないでください。フッ化物イオンは石英光ファイバーケーブルに永久的な損傷を与えます。

サンプルとスタンダードの準備

アッセイのスタンダードとサンプルの準備に関する指示については、使用しているアッセイに付属する説明書を参照してください。

蛍光を使用した核酸スタンダードとサンプルの測定

1. ホーム画面から、[Fluorescence（蛍光）]タブを選択し、測定するサンプルに応じて dsDNA 蛍光またはRNA 蛍光を選択します。

2. 必要に応じて設定オプションを設定し、[Save（保存）]を選択します。

3. スタンダードを測定します。

注意 スタンダードが測定された後、必要に応じて画面上部で選択することで、各サンプルの [Sample to Reaction（サンプルから反応容量）]オプションを変更できます。

a.調製したアッセイチューブからStandard #1を2 μL採取し、下部の台座に分注してアームを下げます。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合 、アームを下げると自動的に測定が開始されます。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合 、アームを下げて [測定]を選択し、測定を開始します。

注意 測定ごとに新しい2 µLのアリコートを常に使用してください。

b.測定が完了したら、乾いたラボペーパーを使用して上部と下部の台座からサンプルを除去します。

c.レプリケート設定が1より大きい場合は、すべてのレプリケートが完了するまで測定を繰り返します。

d.Standard #2についても、追加のレプリケート測定を含め、上記の手順を繰り返します。

e.両方のスタンダードとすべてのレプリケートが測定されると、スタンダードを再測定するか、サンプル測定を開始するかのオプションを含むメッセージが表示されます。

f.スタンダードの測定が終了したら、[ample to Reaction（サンプルから反応容量）]を選択します。

4. サンプルを測定します。

a.画面上部のボックスを選択して新しいサンプル名を入力することで、サンプルIDを入力または編集します。

b.対応するサンプルを含むアッセイチューブから2 µLを採取し、下部の台座に分注してアームを下げます。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオンの場合 、アームを下げると自動的に測定が開始されます。

•[Auto-Measure（自動測定）]がオフの場合 、アームを下げて [Measure（測定）]を選択し、測定を開始します。

注意 測定ごとに新しい2 µLのアリコートを常に使用してください。

c.サンプル測定が完了すると、測定値が表示されます（次のセクションを参照）。

d.測定が完了したら、乾いたラボペーパーを使用して上部と下部の台座からサンプルを除去します。

e.画面上の指示に従い、残りのすべてのサンプルを測定するために手順を繰り返します。

f.サンプルの測定が終わったら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

5. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。