カイネティクスメソッドの管理

カイネティクスメソッドの作成

1. ホーム画面から、[More Apps（その他のアプリ）]タブを選択し、次に [Kinetics（カイネティクス）]を選択します。

2. [+ New Method（ 新規メソッド）]を選択します。

3. [Method Name（メソッド名）]と [Description（説明）]（必要に応じて）を入力し、[Measurement（測定）]範囲を選択し（ドロップダウンを使用して範囲を選択、下図参照）、最大3つの波長をモニターするよう指定します。

該当するすべてのキュベット特有の設定（光路長、攪拌速度、および加熱）を選択します。

4. [ステージと間隔]タブを選択します。ステージと間隔の設定が表示されます。

5. ステージ数と時間単位（分または秒）を選択します。

6. 各ステージに、# 間隔の数, 、間隔時間、およびステージ間の遅延を指定します。

画面右側にある色分けした行とボックスで、指定したステージを視覚的に表します。色分けした行で各ステージの開始時間と終了時間を示し、色分けしたボックスで、各ステージで指定した遅延と間隔数を示します。

7. メソッドを保存して [カイネティクス]メニューに戻るには、[Save（保存）]を選択します。

注意 メソッド名, 、間隔時間、および# 間隔の数は、メソッドを保存できるようになる前に定義する必要があります。

カイネティクスメソッドの表示または編集

1. [Kinetics（カイネティクス）]画面から、編集したいメソッドの横にある
を選択します。

2. [Edit（編集）]を選択します。

3. 必要に応じて メソッド設定を表示および調整します。

4. [Save（保存）]を選択します。

カイネティクスメソッドのコピー

既存のメソッドに似たカイネティクスメソッドを作成するには、既存メソッドを開き、必要な変更を加えた後、[Save As（名前を付けて保存）]を選択し、新しい名前を入力します。

1. カイネティクス画面から、コピーしたいメソッドの横にある を選択します。

2. [Edit（編集）]を選択します。

3. 必要に応じて メソッド設定を表示および調整します。

4. 新しいメソッド名および説明（オプション）を入力します。

5. [Save As（名前を付けて保存）]を選択します。

6. メソッドの新しい名前を入力し、[Save（保存）]をクリックします。

カイネティクスメソッドをエクスポートします。

カイネティクスメソッドをエクスポートして、別のNanoDrop Ultra 装置またはNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを実行している別のコンピューターで測定を実行し、結果を保存します。

1. カイネティクス画面から、エクスポートしたいメソッドの横にある を選択します。

2. メソッドが有効な場合は [Export（エクスポート）]を選択します。修正後にメソッドをエクスポートできます。

3. ドロップダウンメニューから利用可能なエクスポート先を選択し、[エクスポート]を選択します（メソッドは専用フォーマットでメソッドファイル（*.method ファイル拡張子）としてエクスポートされます）。

メソッドを別のNanoDrop Ultra 装置またはNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアに転送するには、メソッドファイルをUSBメモリデバイスにコピーし、その後メソッドを読み込みます（詳細については「カイネティクスメソッドをインポートします。」を参照してください）。

カイネティクスメソッドをインポートします。

カイネティクスメソッドをNanoDrop Ultra装置またはNanoDrop Ultra PC制御ソフトウェアを実行しているコンピューターにインポートして、メソッドを実行または編集します。

1. [カイネティクス]画面から、[インポート]を選択します。

2. 「.method」ファイルを見つけて選択します。

3. [インポート]を選択します（インポートされたメソッドは、メソッド選択ペインの末尾に追加されます）。

カイネティクスメソッドを削除します。

1. [Kinetics（カイネティクス）]画面から、削除したいメソッドの横にある を選択します。

2. [Delete（削除）]を選択します。

3. 確認メッセージの後、[Yes（はい）]を選択します。