測定結果

タンパク質とラベル測定画面（ローカル制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光スペクトルと結果の概要を表示します。以下は、NanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアの測定画面の例です。

注意 • ベースライン補正は850 nmで実行されます（850 nmでの吸光度値は、サンプルスペクトル内のすべての波長での吸光度値から差し引かれます）。 • マイクロボリューム吸光度測定値および非標準キュベットで取られた測定値は、10.0 mm光路長相当に正規化されます。

タンパク質とラベル測定画面（PC制御）

測定された各サンプルについて、このアプリケーションは吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

毎回の測定後に表示される初期画面（前の図を参照）には、報告される値の概要が表示されます。すべての測定値を表示するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

タンパク質ラベルアプリケーション結果画面

• #（サンプル番号）

• 日時（サンプル測定が行われた日時）

• サンプル名

• タンパク質濃度

• 位置

• A280

• A260/A280

• 色素名、濃度、および吸光度

• ラベリングの程度

• 設定波長

• 使用する光路長

• 質量吸光係数（1%溶液）

• モル吸光係数

• 分子量（Da）

• サンプルタイプ

• 分析補正

• スロープ色素補正

• スターラー

• ヒーター

• 測定温度

• 目標温度

Related Topics

• 基本的な装置操作

• タンパク質とラベル算出