測定結果

吸光度測定画面（ローカル制御）

吸光度測定画面は、カイネティクス実験で [Measure（測定）]を選択した直後に表示されます。この画面には、各測定の吸光度スペクトルが表示されます。X 軸は波長、Y 軸は吸光度を示します。縦線は、指定したモニター対象の波長を示します。右側のリストには、各ステージで測定が行われた時間が表示されます（タブを上下にドラッグすると、表示エントリー数を調整できます）。右側のリストの各項目に対応する吸光度スペクトルが、左側に表示されます。以下の画像は、NanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアで利用できる機能を示しています。

注意 標準キュベット（10 mm 光路長）以外のキュベットで得た測定値は、10.0 mm 光路長相当に換算されます。

レート測定画面（ローカルコントロール）

レート測定画面を表示するには、吸光度測定画面（上記参照）を左にスワイプします。レート測定画面には、ある期間にわたってそれぞれのユーザー定義波長で測定されたサンプルの吸光度を示します。X軸は時間、Y軸は吸光度を示します。各指定波長での測定が固有の色で示されます。設定した波長とその割り当てられた色を示す凡例が、画面の左上隅に表示されます。

[Show Delta Absorbance Vs Time（経時的な吸光度変化を表示）]の横にあるスライダーボタンを使用すると、時間の経過に伴う測定吸光度の変化を表示できます。各データポイントは前回の測定からの吸光度の差を示します。

データテーブル（ローカル制御）

ローカル制御でデータテーブルを表示するには、Rate測定画面を左にスワイプします。表内の各行は、指定されたステージと時間におけるユーザー定義波長の吸光度値をすべて表示します。下にスクロールすると、隠れている測定情報が表示されます。以下の図で、利用可能な機能を太字で表示しています。

吸光度測定画面（PC制御）

測定された各サンプルおよびスタンダードについて、このアプリケーションは可視吸光度スペクトルと結果の概要を表示します。PC制御ソフトウェアの測定画面のレイアウトは、ローカル制御と若干異なります。例については、測定画面表示オプションを参照してください。

測定値

各測定後に表示される初期画面には、報告値の概要が表示されます。すべての測定値を確認するには、サンプル行を長押しします。次に例を示します。

Related Topics

• 基本的な装置操作