強度チェック

機器の内部コンポーネントの動作を確認するため、半年ごとに強度チェックを実行することをお勧めします。テストでは、キセノン光源からの光の強度を測定します。これにより、光のスループット、波長精度、およびバイアスが使用の範囲内であることを確認します。このテストは台座および光学パスを使用して自動的に実行されます。

必要なもの

• リントフリーのラボペーパー

インテンシティチェックの実行方法

1. アームを上げて、新しいラボペーパーを使って上下の台座をクリーニングします。

2. キュベットホルダーからキュベットを取り外します。

3. アームを下げます。

4. ホーム画面から [診断]アイコン を選択し、続いて強度チェックを選択します。

5. NanoDrop UltracまたはNanoDrop Ultrac FLを使用する場合は、テストする光路を選択します。

– 画面上部のドロップダウンメニューを使用して、[Pedestal（台座）]または[Cuvette（キュベット）]を選択します。

6. [Measure（測定）]をタップまたは選択し、測定が完了するまで待ちます。

以下はNanoDrop Ultraローカル制御ソフトウェアの典型的な強度チェック結果画面の例です。

7. 強度チェックを再実行するには、[Measure（測定）]を選択します。

8. 終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。

テスト完了後、結果は [History（履歴）]から確認できます（以下の例を参照）。詳細については、「装置上での識別子の管理」を参照してください。

インテンシティチェック結果の見方

以下の指標のいずれかに、

• UV

• 可視

• バイアス

上記の緑色のチェックマークの代わりにオレンジ色の感嘆符が表示されている場合は、脱イオン水で台座をクリーニングし、再度インテンシティチェックを実行してください。NanoDrop UltraのPC制御ソフトウェアを使用する際、結果テーブルの「ステータス」列には各基準に対して「合格」または「不合格」が表示され、その隣の列には該当する詳細情報が表示されます。

また、バイアスインジケーターの横にオレンジ色の感嘆符が表示されたり、ステータスが「不合格」となっている場合は、機器の動作温度仕様内に室温が収まっていることを確認してください。

インテンシティチェックに再度不合格だった場合は、 弊社にお問い合わせください。