キュベットチェック

キュベットモードを使用する際に光度の精度が仕様内であることを確認するため、半年ごとにキュベットチェックテストを実行します。このモジュールは、NanoDrop UltraCおよびNanoDrop Ultrac FLの装置でのみ利用可能です。

必要なもの

• NanoDrop装置用キュベット認定フィルターキット（品番 840-257300）

• NIST-トレーサブル認定 10%透過率（590 nm）中性濃度フィルター

• NIST-トレーサブル認定 50%透過率（590 nm）中性濃度フィルター

キュベットチェックを実行するには

1. ホーム画面から、 [Diagnostics（診断）]を選択し、次に [Cuvette Check（キュベットチェック）]を選択します。

キュベット認定フィルターキットのシリアル番号と、各フィルターの590 nmでの目標吸光度値の入力を求めるメッセージが表示されます。

2. 認定フィルターキットのシリアル番号と、各フィルターの590 nmでのロット固有の目標吸光度を、それぞれのボックスに入力します。ローカル装置ソフトウェアを使用する場合は、各入力のナンバーパッドウィンドウを閉じるために [Done（完了）]を選択します。

この情報は、キュベット認定フィルターキットに付属の校正証明書で確認できます。

3. すべての値を入力したら、[Run（実行）]を選択します。

4. キュベットホルダーが空で、障害物がないことを確認します。

5. キュベットホルダー内にキュベットを入れず、[Blank （ブランク）]を選択してブランク測定を記録します。ブランクフィルターは必要ありません。

6. 50%T フィルターをキュベットホルダーに装填し、フィルターが正しい向きになっていることを確認して、[Measure（測定）]を選択します。

–アセンブリにエッチングされた矢印が光路の方向を示しています。

7. 10%Tフィルターをキュベットホルダーに装填し、フィルターが正しい向きになっていることを確認して、[Measure（測定）]を選択します。

8. 各測定後、ソフトウェアは結果テーブルに測定したフィルターの結果を緑色のチェックマーク（合格）または赤いX（不合格）とともに表示します。両方のフィルターが合格結果を提供した場合、全体として合格結果が表示されます。

以下は、NanoDrop Ultraローカルコントロールソフトウェアのキュベットチェック結果画面の例です。

9. 1つまたは両方のフィルターが不合格の場合、キュベットチェックも不合格となります。キュベットチェックが不合格の場合は、直ちにテストを繰り返します。

10. 終了したら、[End Experiment（実験終了）]を選択します。キュベットホルダーから残りのフィルターを取り除きます。

テスト完了後、結果は [History（履歴）]から確認できます（以下の例を参照）。詳細については、「装置上での識別子の管理」を参照してください。

キュベットチェック結果を解釈するには

装置のキュベットチェックが2回以上不合格だった場合は、弊社にお問い合わせください。