キュベットサンプリングシステムのメンテナンス

キュベットサンプリングシステムは、NanoDrop UltraC およびNanoDrop UltraC FLモデルの機器にのみ含まれています。詳細については、「キュベットを使用したサンプルの測定」を参照してください。

注意 毎回の測定後にキュベットをクリーニングし、乾燥させます。キズの付いていないキュベットを使用し、結果に影響する可能性のある指紋を付けないようにします。

注意 液体が装置に流れ込み永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、装置の上またはその近くで噴射器またはスプレーボトルを使用しないでください。

キュベットサンプリングシステムのメンテナンス方法 • 装置を使用していない間は、アームは下ろしたままにします。 • 缶入り空気を使用して、キュベットホルダーからほこりを取り除きます。 • キュベットホルダーに液体が入った場合は、ラボペーパーで液体を吸い取ってください。 キュベットのクリーニングおよびメンテナンスを行うには、キュベットメーカーの推奨事項に従います。 |