설정

OD600 애플리케이션을 홈 화면의 More Apps 탭에서 선택하면 OD600 설정 화면이 나타납니다. OD600 설정을 표시하려면, OD600 측정 화면에서 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
흡광도 교정 | 0~300 A 사이의 흡광도 값 | 사용자 정의 흡광도 교정. 표시된 스펙트럼에 대한 흡광도 교정을 입력합니다. 이는 예를 들어 기기를 블랭크할 때 사용되는 배지 용액과 세포 배양 샘플을 현탁하는 데 사용되는 배지 간의 차이로 인한 기준선 오프셋을 보정하고, 산란광이 일반적으로 오프셋을 생성하기 때문에 이를 보정하는 데 유용할 수 있습니다. 흡광도 교정 값은 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서 흡광도 값에서 차감됩니다. (표시된 모든 흡광도 값은 보정된 값입니다.)
추가 모니터링 된 파장(l) | 250 nm와 700 nm 사이의 모든 파장 | 사용자 정의 파장. 원하는 경우 추가로 측정할 파장을 입력합니다(600 nm에서 낮은 흡광도를 나타내는 희석 검체에 유용). 대체 파장을 지정한 경우, 다음 방정식을 사용하여 세포 농도를 계산합니다. c = A(l*) 인자(l) 여기에서: c = 분석 물질 농도(단위: cells/mL) A(l) = 지정된 파장에서의 UV-가시광선 흡광도, 흡광도 단위(A) 인자(l) = 1/((el) * b) (mL/cell-cm 단위) 여기에서: el() = 지정된 파장에서의 몰 흡광 계수(또는 소광 계수) b = cm 단위의 경로 길이(NanoDrop Ultra 기기의 경우 1.0 cm)
세포 수 변환 인자(108) | 숫자 | 사용자 정의 인자. 측정된 세포 유형에 대해 일반적으로 인정되는 인자 또는 동일한 배지를 사용하여 알려진 농도의 시험 세포 용액을 사용하여 경험적으로 결정해야 합니다. 기본값은 1x108로, 이는 E.coli과 같은 대부분의 박테리아 세포 현탁액에 대해 일반적으로 인정되는 인자입니다. 팁: 이 인자는 각 세포 유형에 대하여 파장 특이적이고 측정에 사용되는 배지 유형에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 이상적으로는, 인자는 동일한 배지를 사용하여 알려진 농도의 실험용 세포 용액을 이용해 경험적으로 결정되어야 합니다.

관련 주제

•기기 설정