보고된 결과

흡광도 측정 화면(로컬 제어)

흡광도 측정 화면은 동역학 실험에서 Measure(측정)을 선택한 직후 나타납니다. 이 화면은 X축에는 파장, Y축에는 흡광도가 있는 각 측정에 대한 흡광도 스펙트럼을 보여줍니다. 수직선은 모니터링할 지정된 파장을 나타냅니다.
오른쪽 목록은 각 지정된 단계에서 각 측정이 수행된 시간을 보여줍니다(더 많은 항목을 보려면 탭을 위아래로 드래그합니다). 오른쪽 목록의 각 항목은 왼쪽에 해당하는 흡광도 스펙트럼이 있습니다. 다음 이미지는 NanoDrop Ultra 로컬 제어 소프트웨어에서 사용 가능한 기능을 강조합니다.

알림 비표준(10 mm 이외의) 큐벳으로 수행된 측정의 경우, 스펙트럼은 10 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.

속도 측정 화면(로컬 제어)

속도 측정 화면을 보려면, 흡광도 측정 화면을 (위 참조) 왼쪽으로 스와이프하십시오. Rate(속도) 측정 화면은 각 사용자 정의 파장에서의 샘플 흡광도를 시간에 따라 표시하며, X축에는 시간, Y축에는 흡광도로 보여줍니다. 각 지정된 파장에서 측정된 값은 고유한 색상으로 표시됩니다. 모니터링된 파장과 할당된 색상을 보여주는 범례가 화면의 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

Show Delta Absorbance Vs Time(시간에 따른 델타 흡광도 표시) 옆의 슬라이더 버튼을 사용하여 시간에 따른 흡광도 변화를 표시하십시오. 여기서 각 데이터 포인트는 이전 측정에서의 흡광도 차이를 나타냅니다.

데이터 표(로컬 제어)

데이터 표를 보려면, 로컬 제어에서 속도 측정 화면을 왼쪽으로 스와이프합니다. 표의 각 행은 특정 단계와 시간에서 모든 사용자 정의 파장에서의 흡광도 값을 보여줍니다. 화면에 보이지 않는 측정 정보를 확인하려면 아래로 스크롤하십시오. 아래 이미지는 사용 가능한 기능을 강조해서 보여줍니다.

흡광도 측정 화면(PC 제어)

측정된 각 샘플과 표준 물질에 대해, 이 애플리케이션은 가시 흡광도 스펙트럼과 결과 요약을 보여줍니다. PC 제어 소프트웨어의 측정 화면 레이아웃은 로컬 제어 화면과 약간 다릅니다. 예시는 측정 화면 표시 옵션을 참조하십시오.

보고된 값

각 측정 후에 나타나는 초기 화면은 보고된 값의 요약을 보여줍니다. 모든 보고된 값을 보려면 샘플 행을 길게 누르십시오. 다음은 한 예시입니다.

관련 주제

•기본 기기 작동