위험 물질

많은 표준 분광법은 용매의 사용을 기반으로 합니다. 다른 방법은 부식성 샘플이나 기체 상태로 가압된 샘플과 관련이 있습니다.

휘발성 용매 및 가연성 샘플

|  | 주의 신체 부상 방지. 용매나 가연성 샘플을 장비 근처에 두지 마십시오. 작업 공간이 적절히 환기되고 있는지 확인하십시오.

호환 가능한 용매

생명과학 실험실에서 일반적으로 사용되는 대부분의 용매는 모든 NanoDrop 분광 광도계 및 형광 측정기의 광섬유 받침대와 호환됩니다. 그러나 일부 용매의 높은 증기압 특성은 NanoDrop 기기에서 받침대를 사용한 소량의 샘플 측정에 적합하지 않을 수 있습니다. 증기압이 높은 샘플을 측정하는 경우, 큐벳에서 샘플을 측정할 수 있는 기기를 사용하십시오.

다음 용매는 모든 NanoDrop 기기의 받침대에서 사용이 호환 가능합니다.

알림 받침대 이외의 표면에 이러한 용매가 닿으면 기기가 손상될 수 있습니다.

•메탄올 | •에탄올 | •n-프로판올
•이소프로판올 | •부탄올 | •아세톤
•에터 | •클로로포름 | •사염화탄소
•DMSO | •DMF | •아세토니트릴
•THF | •톨루엔 | •헥산
•벤젠 | •수산화 나트륨 | •차아염소산 나트륨(표백제)
•희석된 HCl | •희석된 HNO3 | •희석된 아세트산

모든 부식성 용매는 측정이 완료된 즉시 받침대에서 닦아내는 것을 권장합니다. 또한, NanoDrop 받침대 위에 용매가 남아 있지 않도록 보장하기 위해, 일련의 측정이 끝날 때에는 diH2O 샘플로 마무리할 것을 권장합니다.

NanoDrop의 받침대 주변 다이어프램은 기기에 영구적으로 부착되어 있습니다. 다이어프램을 제거하거나 밀봉을 파손하려고 시도하지 마십시오. 밀봉 고정을 위한 접착제에 영향을 줄 수있므로 다이어프램을 HCl, 알코올, 표백제, 아세톤 또는 기타 용매에 장시간 노출시키지 마십시오. 밀봉이 느슨해진 경우, 당사에 문의하십시오.

알림 불화수소산(HF)의 모든 형태는 플루오르화 이온이 광섬유 케이블을 부식시키므로 호환되지 않습니다.

생물학적 위험 또는 방사성 물질과 감염원

조직, 체액, 감염원, 인간 및 기타 동물의 혈액과 같은 생물학적 샘플은 전염병을 옮길 가능성이 있습니다. 적절한 보호 장비를 착용하십시오. 작업자는 감염성이 있는 물질을 다루기 전에 적용되는 규정과 기관 요건에 따라 관련 교육을 받아야 합니다. 감염성이 있는 물질을 취급할 때 소속 기관의 생물학적 안전 프로그램 프로토콜을 따르십시오.

기기, 부속품, 구성품 또는 기타 관련 물질이 생물학적 위험 또는 방사성 물질, 감염원으로 오염되었거나 직원의 건강이나 부상 위험을 구성할 수 있는 기타 물질 및/또는 조건으로 오염된 경우, 이를 폐기하거나 당사 또는 기타 부속품 제조업체에 반환하지 마십시오. 오염 제거 요건에 관하여 질문이 있는 경우 당사에 문의해 주십시오.