맞춤형 인자 Pro 측정

맞춤형 인자 애플리케이션을 사용하여, 260 nm에서 흡수되는 고농도의(> 62.5 A) 정제된 DNA 또는 RNA 샘플을 사용자가 정의한 소광 계수 또는 인자로 보다 높은 정확도로 정량합니다. 이 애플리케이션은 핵산 농도와 두 가지 흡광도 비율(A260/A280 및 A260/A230)을 보고합니다. 단일 지점 기준선 교정도 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에..

NanoDrop Ultra 기기로 받침대 측정을 하기 전에, 기기의 암을 들어 올리고 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오. 최소한, 새 실험실용 와이프로 받침대를 닦으십시오. 자세한 내용은 받침대 세척을 참조하십시오.

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

절차

1.홈 화면에서 Acclaro Pro 탭을 선택한 후, Custom Factor Pro(맞춤형 인자 Pro)를 선택하십시오.

2.원하는 경우 setup options(설정 옵션)를 구성하고 Save(저장)을 선택합니다.

3.하부 받침대에 기준(블랭킹) 용액 1~2 µL를 떨어뜨리고 암을 내리십시오.

4.Blank(블랭크)를 선택하고 측정이 완료될 때까지 기다리십시오.

팁: Auto-Blank(자동 블랭크)가 켜져 있는 경우, 암을 내리면 블랭크 측정이 자동으로 시작됩니다.

5.암을 들어 올리고 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

6.샘플 용액 1~2 µL를 받침대에 피펫팅하십시오.

7.샘플 측정 시작:

–Auto-Measure(자동 측정)가 켜져 있는 경우, 암을 내리면 측정이 시작됩니다. Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내리고 Measure(측정)을 선택하십시오.

샘플 측정이 완료되면, 스펙트럼과 측정 값이 표시됩니다(다음 섹션 참조).

8.샘플 측정이 모두 끝나면 End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오.

9.암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.

관련 주제

•마이크로 부피 샘플 측정

•마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례

•샘플 및 블랭크 준비

•기본 기기 작동