권장 샘플 부피

애플리케이션 | 샘플 부피
--- | ---
핵산(수용액) | 1 µL a
정제된 단백질 | 2 µL
Bradford 또는 BCA와 같은 기타 단백질 애플리케이션 | 2 µL
미생물 세포 현탁액 | 2 µL
형광 | 2 µL

a계면활성제와 같이 표면 장력을 감소시킬 수 있는 물질을 포함하는 샘플의 경우 2 µL를 사용하십 시오.

마이크로 부피 샘플을 측정하려면

유의사항 •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. •받침대에서 불화수소산(HF)을 사용하지 마십시오. 플루오르화물 이온은 석영섬유 광케이블을 영구적으로 손상시킵니다.

| 1.기기 홈 화면에서 dsDNA와 같은 애플리케이션 카테고리 중 하나에서 애플리케이션을 선택하십 시오.
| 2.기기의 암을 들어올리고, 새 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대를 세척하십시오.
| 3.블랭크 측정: –하부 받침대에 1~2 µL의 블랭킹 용액을 피펫팅하고 빠르게 암을 내리십시오. –Blank(블랭크)를 선택하고 측정이 완료될 때까지 기다리십시오. 팁: Auto-Blank가 켜져 있는 경우, 암을 내리면 블랭크 측정이 자동으로 시작됩니다. –암을 들어 올리고 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오.
| 4.첫 번째 샘플 측정: –샘플 용액 1–2 µL을 받침대에 피펫팅하고 빠르게 암을 내리십시오(자세한 내용은 권장 샘플 부피 참조). –샘플 측정 시작: –Auto-Measure(자동 측정)이 켜져 있는 경우, 암을 내리십시오. –Auto-Measure(자동 측정)가 꺼져 있는 경우, 암을 내린 후 Measure(측정)을 선택하십시오. –샘플 측정이 완료되면 스펙트럼과 측정값이 표시됩니다.
| 5.다른 샘플을 측정하려면: –암을 들어 올리십시오. –새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. –다음 샘플을 로드하고 빠르게 암을 내리십시오. –샘플 측정을 시작하십시오. –측정이 완료될 때까지 기다리십시오. 새 스펙트럼은 스펙트럼 디스플레이에서 이전 스펙트럼을 대체하며, 새로운 보고 값은 표에서 이전 값 아래에 나타납니다. (여러 샘플을 측정할 때, 차트 영역을 누른 상태에서 위아래로 이동하면 화면에 보이지 않는 샘플의 정보를 표시할 수 있습니다.)
| 6.샘플 측정을 마쳤다면: –End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오(이전 이미지 참조). –실험명을 입력하거나(Experiment Name(실험명) 박스를 탭하여 키보드를 표시), 기본 실험명을 그대로 사용하십시오. –Next(다음)를 선택합니다. –암을 들어 올리고 새 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. 하루 동안의 기기 사용을 마쳤다면, 받침대를 DI H2O로 세척하십시오(사용자 간 받침대 세척참조) 획득한 데이터는 입력한 실험 이름으로 자동 저장됩니다. 기본 설정에서 실험은 획득 날짜, 실험 이름, 사용된 애플리케이션 및 지정된 라벨에 따라 로컬 기기의 데이터베이스에 저장됩니다(기기에서 식별자 관리 참조.)