동역학 측정

NanoDrop UltraC 및 NanoDrop UltraC FL 모델 기기는 큐벳 내 샘플에 대한 시간 기반 동역학 측정을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자가 정의한 간격으로 최대 5단계에 걸쳐 190 nm~850 nm 사이의 최대 3개 파장을 지정하여 연속적인 흡광도 모니터링을 수행할 수 있습니다. 큐벳 측정은 확장된 검출 하한 한계선과 선택적인 37 °C 히터 및 마이크로 교반기를 제공합니다.

알림 큐벳 측정 중에 기기 암을 올려 둘 수 있어, 원하는 경우 샘플 용액에 시약을 추가할 수 있습니다.

동역학 측정하기

유의사항 •액체가 쏟아져 기기에 손상이 발생하지 않도록, 액체가 담긴 용기를 기기에서 먼 곳에 보관하십시오. •기기 위나 기기 근처에서 분무기나 스프레이 병을 사용하지 마십시오. 액체가 기기 내부로 흘러 들어가 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

절차

1.홈 화면에서 More Apps(더 많은 앱) 탭을 선택한 다음, Kinetics(동역학)를 선택하십시오.

2.시험법 선택 창에서, 실행할 시험법을 선택합니다.

선택한 시험법에 대한 정보가 시험법 세부 정보 창에 표시됩니다.

3.선택 .

참고: 큐벳 경로길이가 10 mm가 아닌 경우, Kinetics Settings(동역학 설정)에서 올바른 경로길이를 지정합니다.

4.블랭크 측정:

–깨끗하고 건조한 큐벳에 기기의 광학 경로를 덮을 수 있을 만큼 블랭킹 용액을 채웁니다.

–기기 암을 들어 올리고 블랭킹 큐벳을 큐벳 홀더에 삽입하여, 큐벳의 빛경로가 기기의 빛경로와 정렬되도록 합니다.

–Blank(블랭크)를 선택합니다.

Kinetics Settings(동역학 설정)에서 Heat Cuvette to 37 °C(큐벳을 37°C로 가열)가 선택된 경우, 메시지는 현재 온도를 표시하며, 히터가 목표 온도에 도달할 때까지 기다린 후 측정을 시작합니다.

–블랭크 측정이 완료될 때까지 기다린 다음 큐벳을 제거합니다.

참고: 히터의 목표 온도는 조정할 수 없습니다.

5.샘플 측정:

–깨끗하고 건조한 큐벳에 기기의 광학 경로를 덮을 수 있을 만큼 샘플 용액을 채웁니다.

–샘플 큐벳을 큐벳 홀더에 삽입하여, 빛경로가 정렬되도록 합니다.

–Measure(측정)을 선택합니다.

Kinetics Settings(동역학 설정)에서 Heat Cuvette to 37 °C(큐벳을 37°C로 가열)가 선택된 경우, 메시지는 현재 온도를 표시하며, 히터가 목표 온도에 도달할 때까지 기다린 후 측정을 시작합니다.

참고: 측정 중 언제든지 샘플 용액에 시약을 추가할 수 있습니다.

실험을 일시 정지하고 재개하려면 측정 화면 하단의 Pause and Resume
(일시중지 및 재개) 버튼을 사용합니다(실험을 조기 종료해야 하는 경우, Stop(정지)을 선택합니다).

–모든 측정 단계가 완료될 때까지 기다리십시오

–제조업체 사양에 따라 큐벳을 제거하고 세척합니다

각 구간에서의 각 측정 결과는 실시간으로 표시됩니다. 모든 단계가 완료되면, 스펙트럼 및 보고된 값이 전체 실험에 대해 표시됩니다.

6.데이터 검토를 마친 후, End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오. 저장된 각 실험에는 선택한 시험법을 기반으로 한 완전한 동역학 측정 세트 하나를 포함합니다.

관련 주제

•큐벳을 사용한 샘플 측정

•큐벳 측정을 위한 모범 사례

•샘플 및 블랭크 준비

•기본 기기 작동