설정

Protein A280 Setup 화면은 홈 화면의 Proteins 탭에서 애플리케이션을 선택하면 나타납니다. 단백질 A280 설정을 표시하려면 단백질 A280 측정 화면에서 설정 아이콘 을 선택하십시오.

A280 단백질 애플리케이션은 정제된 단백질 분석을 위한 다양한 샘플 유형 옵션을 제공합니다.

각 샘플 유형은 단백질 계산에 고유한 소광 계수를 적용합니다. 샘플의 소광 계수가 알려져 있는 경우, e + MW(몰) 또는 e1%(질량) 옵션을 선택하고 해당 값을 입력하십시오. 그렇지 않다면 소광 계수를 계산하거나, 샘플 용액에 가장 잘 일치하는 옵션을 선택하십시오. 단백질 농도의 대략적인 추정만 필요하고 샘플의 소광 계수를 알 수 없는 경우, 1 Abs=1 mg/mL 샘플 유형 옵션을 선택하십시오.

팁 이상적으로는 소광 계수는 동일한 완충용액을 사용하여 알려진 농도의 분석 대상 단백질 용액을 이용하여 경험적으로 결정되어야 합니다.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 질량 소광 계수(L/gm-cm) | 설명
--- | --- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 해당 없음 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값 (340 nm)을 사용하십시오. | 해당 없음 | 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다. 팁: 샘플에 340 nm에서 빛을 흡수하는 변형이 있는 경우, 다른 교정 파장을 선택하거나 기준선 교정을 해제하십시오.
샘플 유형 a | 1 Abs = 1 mg/mL | 참고 문헌 | 소광 계수가 알려져 있지 않고, 다른 간섭 물질이 없는 용액에 대한 단백질 농도의 대략적인 추정이 허용되는 경우에 권장됩니다. 0.1%(1 mg/mL) 단백질 용액이 280 nm에서 1.0A를 생성한다고 가정합니다(경로 길이가 10 mm인 경우). 즉, e1% = 10.
| BSA | 6.7 | BSA(우혈청알부민) 단백질 농도는 1%(즉, 10 mg/mL) BSA 용액에 대해 280 nm에서의 질량 소광 계수(e) 6.7 L/gm-cm을 사용하여 계산됩니다. MW를 66,400 달톤(Da)으로 가정할 경우, BSA의 280 nm에서의 몰 소광 계수는 약 43,824 M-1cm-1입니다.
| lgG | 13.7 | 대부분의 포유류 항체(즉, 면역글로불린 G 또는 IgG)에 적합합니다. 단백질 농도는 1% (즉, 10 mg/mL) IgG 용액에 대해 280 nm에서의 질량 소광 계수(e) 13.7 L/gm-cm을 사용하여 계산됩니다. MW를 150,000 달톤(Da)으로 가정할 경우, IgG의 280 nm에서의 몰 소광 계수는 약 210,000 M-1cm-1입니다.
| 리소자임 | 26.4 | 단백질 농도는 1%(즉, 10 mg/mL) 리소자임 용액에 대해 280 nm에서의 질량 소광 계수(e) 26.4 L/gm-cm을 사용하여 계산됩니다. 난백 리소자임의 몰 소광 계수는 36,000 M-1cm-1 및 39,000 M-1cm-1사이로 가정합니다.
| 기타 단백질 (e + MW) | 사용자가 입력한 몰 소광 계수 및 분자량 | 단백질의 몰 소광 계수(e)와 분자량(MW)가 알려져 있다고 가정하면: (emolar)*10=(epercent)*(MWprotein) MW은 킬로달톤(kDa) 단위로 입력하고, 몰 소광 계수(e)는 M-1cm-1 로 입력하되 1000으로 나눈 값(즉, e/1000)을 입력하십시오. 예를 들어, 몰 소광 계수가 210,000 M-1cm-1인 단백질의 경우 210을 입력하십시오.
| 기타 단백질 (e 1%) | 사용자 입력 질량 소광 계수 | 단백질이 알려진 질량 소광 계수(e)를 가지고 있다고 가정합니다. 10 mg/mL(e1%) 단백질 용액에 대한 질량 소광 계수를 L/gm-cm 단위로 입력하십시오.

a맞춤형 단백질을 추가하거나 편집하려면 단백질 편집기를 사용하십시오.