설정

홈 화면의 Nucleic Acids 탭에서 해당 애플리케이션을 선택하면 dsDNA, ssDNA, 또는 RNA 설정 화면이 나타납니다. dsDNA, ssDNA 또는 RNA 측정 화면에서, dsDNA, ssDNA 또는 RNA 설정을 표시하려면 각각의 설정 아이콘 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
기준선 교정 | 켜짐 또는 꺼짐 기준선 교정 파장은 nm 단위로 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 선택적 사용자 정의 기준선 교정. 활성화되면, 소프트웨어는 지정된 기준선 교정 파장에서 측정된 흡광도 값을, 샘플 스펙트럼의 모든 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋(상쇄)을 교정합니다. 그 결과, 지정된 기준선 교정 파장에서 샘플 스펙트럼의 흡광도는 0이 됩니다.
RNA 오염 물질 검출 | 켜짐 또는 꺼짐 드롭다운 메뉴를 사용하여 포유류, 식물 또는 세균 중에서 선택합니다. | 기능이 활성화되면, RNA 오염 물질 검출/DNA 오염 물질 검출은 수학적 모델을 적용하여 dsDNA 내 RNA 오염량 또는 RNA내 dsDNA 오염량을 예측합니다. 이러한 모델은 핵산의 출처에 특정됩니다. 소프트웨어에 수학적 모델이 없는 출처에서 핵산을 측정하는 경우, 이 기능은 비활성화된 상태로 두십시오.
qPCR 설정 | 켜짐 또는 꺼짐 드롭다운 메뉴를 사용하여 사용 가능한 qPCR 키트 중 하나를 선택합니다. | 기능이 활성화되면, 소프트웨어는 설정 시 선택한 검체 농도와 qPCR 키트를 기반으로 qPCR 반응에 필요한 샘플 부피를 자동으로 계산합니다.