핵산 측정의 모범 사례

•핵산 샘플을 측정하기 전에 분리 및 정제하여 불순물을 제거하십시오. 샘플에 따라 불순물에는 DNA, RNA, 유리 뉴클레오티드, 단백질, 일부 완충용액 구성 요소 및 염료가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 샘플 준비를 참조하십시오.

알림 구아니딘, 페놀 및 EDTA와 같은 추출 시약은 230 nm와 280 nm 사이에서 흡광도를 나타내며, 샘플에 존재할 경우(잔류량이라도) 측정 결과에 영향을 미칩니다.

•샘플 흡광도가 기기의 흡광도 검출 한계 내에 있는지 확인하십시오.

•분석 물질을 재현탁하는 데 사용한 것과 동일한 완충용액을 이용하여 블랭킹하십시오. 기준(블랭킹)용액은 분석 물질 용액과 유사한 pH와 이온 강도를 가져야 합니다.

•완충용액의 흡광도 기여도를 평가하기 위해 블랭킹 사이클을 실행하십시오. 완충용액이 분석 파장(일반적으로 260 nm)에서 또는 그 근처에서 강한 흡광도를 나타내는 경우, 다른 완충용액이나 애플리케이션을 선택해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 블랭크 선택 및 측정을 참조하십시오.

•마이크로 부피 측정의 경우:

–받침대 표면이 적절히 세척 및 컨디셔닝되어 있는지 확인하십시오.

–가능하다면, 유전체 DNA 또는 람다 DNA와 같이 고농도이거나 분자량이 큰 샘플은 63°C(145°F)로 가열한 후, 부드럽지만 충분히 볼텍싱하여 측정하십시오. 혼합 및 피펫팅 시 기포가 생기지 않도록 하십시오.

–마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례를 따르십시오.

–1~2 µL 부피의 샘플을 사용하십시오. 자세한 내용은 권장되는 샘플 부피를 참조하십시오.

관련 주제

•마이크로 부피 샘플 측정

•마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례

•샘플 및 블랭크 준비

•기본 기기 작동