측정 화면 표시 옵션

측정을 수행할 때, 측정 화면의 그래프에서 우클릭하거나 스펙트럼 설정 아이콘 을 선택 하면 다음 표시 옵션을 불러올 수 있습니다.

피크 찾기

지정된 범위에 대해 계산된 피크를 보려면 Find Peaks(피크 찾기)를 선택하십시오. 색상으로 구분된 한계선을 드래그하거나 스펙트럼 상단 필드에 값을 입력하여 범위를 설정할 수 있습니다. 정의된 범위에 대한 검출된 피크는 스펙트럼 아래 표에 나열됩니다.

설정

어떤 측정 화면에서든 을 선택하여 해당 애플리케이션 에 사용 가능한 설정 옵션을 보십시오.

설정 화면에 표시되는 설정 옵션의 유형은 선택한 애플리케이션에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 본 가이드의 해당 애플리케이션 설정 섹션을 참조하십시오.

애플리케이션 > [애플리케이션 그룹] > 설정

샘플 이름

어떤 측정 화면에서든 Sample Name(샘플 이름) 필드를 선택하면 샘플 이름을 편집할 수 있습니다.

애플리케이션 설정 화면에서 Auto-Naming(자동 이름 지정)이 활성화되어 있으면, 기본 이름 뒤에 "1"부터 시작하는 고유 번호가 붙은 샘플 이름이 각 샘플에 자동으로 할당됩니다. 이 기능은 아래 보이는 것처럼 각 실험에서 첫 번째 블랭크 측정 후와 첫 번째 샘플 측정 전에 처음 나타납니다.

예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.

알림 Auto-Naming(자동 이름 지정)이 선택된 상태에서 실험 중 샘플 염기이름을 편집하면, 할당된 샘플 ID 번호가 다시 시작됩니다.

기본 샘플 기본 이름 편집

블랭크 측정 후, 첫 번째 샘플을 측정하기:

1.Sample Name(샘플 이름) 필드를 선택하여 키보드를 표시하십시오.

2.새 염기 이름을 입력합니다.

3.Done(완료) 키를 선택합니다.

샘플 이름 편집

1.홈 화면에서 선택하여 History(이력)를 엽니다.

2.실험을 선택합니다.

3.왼쪽으로 스와이프하여 데이터 표를 표시합니다.

4.Sample Name(샘플 이름) 필드를 선택하여 키보드를 표시하십시오.

5.새로운 샘플 이름을 입력합니다.

6.Done(완료) 키를 선택하여 키보드를 닫습니다.

측정 결과

측정 화면에 표시되는 결과의 유형은 선택한 애플리케이션에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 본 가이드의 해당 애플리케이션의 보고된 결과 섹션을 참조하십시오.

애플리케이션 > [애플리케이션 그룹] > [애플리케이션 이름] 측정 > 보고된 결과

흡광도 스펙트럼

애플리케이션 중 하나에서 측정된 각 샘플에 대해(형광 애플리케이션 제외), UV 또는 UV-가시광선 흡광도 스펙트럼과 결과 요약이 표시됩니다. 수직 축은 흡광도를 흡광 단위(A)로 표시합니다. 수평 축은 파장을 nm로 표시합니다. 다음은 UV-Vis 방법에 대한 예시입니다.

모든 흡광도 기반 애플리케이션은 스펙트럼의 수직축을 따라 샘플 경로 길이를 표시합니다. 마이크로 부피 흡광도 측정 및 비표준 큐벳으로 수행된 측정은 10.0 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다. 다음은 한 예시입니다.

형광 표준 곡선

측정된 각 샘플에 대해, 형광 애플리케이션 중 하나에서는 표준 곡선과 결과 요약을 보여줍니다. 수직 축은 형광을 상대 형광 단위(RFU)로 표시합니다. 수평 축은 농도를 ng/µL로 표시합니다 다음은 dsDNA 형광 애플리케이션의 예시입니다.

Acclaro 측정 알림

NanoDrop Ultra 기기에 내장된 Acclaro 샘플 지능 기술은 샘플 무결성을 평가하는 데 도움이 되는 중요한 기능을 제공합니다. 소프트웨어에서 Sample Intelligence(샘플 지능) 아이콘을 탭하거나 클릭하면 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

| 오염 물질 분석은 다운스트림 애플리케이션에 사용하기 전에 샘플을 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다.
| 비정상적이거나 매우 낮은 농도의 측정에 대해서 요청 시 기술 지원이 제공될 수 있습니다.

블랭크 버튼

Blank(블랭크)를 선택하여 선택한 실험에 대해 블랭크를 측정합니다.

비슷한 샘플 그룹마다 블랭크를 먼저 측정해야만 합니다. 블랭크 용액은 일반적으로 샘플을 재현탁하는 데 사용된 순수한 완충용액입니다. 자세한 정보는 블랭크 선택 및 측정을 참조하십시오.

측정 버튼

Measure(측정)를 선택하여 선택한 실험에 대해 샘플을 측정합니다.

샘플은 기기로 측정하기 전에 적절히 분리 및 준비되어야 하며, 농도는 기기의 흡광도 검출 한계 내에 있어야 합니다. 자세한 정보는 샘플 준비, 마이크로 부피 샘플 측정 또는 큐벳 샘플 측정 및 검출 한계를 참조하십시오.

알림 Measure(측정) 버튼은 유효한 블랭크 측정이 완료된 후에 활성화됩니다.

자동 측정 및 자동 블랭크 옵션

NanoDrop Ultra의 자동 측정 및 자동 블랭크 기능은 기기 암을 내리면 즉시 측정을 시작하여 샘플 분석 속도를 높일 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 대량의 샘플에 대한 반복적인 측정 또는 블랭크 작업이 필요하지 않습니다.

알림 자동 측정 및 자동 블랭크 기능은 마이크로 부피 측정에만 사용 가능합니다.

자동 측정

자동 측정을 선택하거나 해제하려면, 어떤 샘플 측정 화면에서든 Measure(측정) 버튼 오른쪽에 있는 On 또는 Off 버튼을 선택하십시오.

자동 블랭크

자동 블랭크를 선택하거나 해제하려면, 어떤 블랭크 측정 화면에서든 Blank(블랭크) 버튼 오른쪽에 있는 On 또는 Off 버튼을 선택하십시오.

End Experiment(실험 종료) 버튼

실험의 이름을 지정하고 저장하거나, 나중에 이를 찾는 데 도움이 되는 라벨을 추가하거나, 데이터를 인쇄 또는 내보내려면 End Experiment(실험 종료)를 선택하십시오. 관리자 설정에 따라 실험 종료 시 실험에 서명을 요청하는 메시지가 표시될 수 있습니다.

알림 End Experiment(실험 종료) 버튼은 첫 번째 샘플 측정이 완료된 후에 활성화됩니다.

실험 종료를 선택하면 실험 종료 박스의 정보 탭이 표시됩니다.

사용 가능한 옵션:

실험명 | 이 측정 그룹의 이름을 입력합니다. 측정 결과는 입력된 실험명을 사용하여 선택된 데이터베이스 위치에 저장됩니다.
태그 | 이 실험을 나중에 찾거나 다른 실험과 연관시키는 데 도움이 되는 설명용 라벨을 입력합니다(자세한 내용은 기기에서 식별자 관리 참조). 로컬 제어 소프트웨어를 사용할 때 태그 박스를 탭하여 라벨 텍스트를 입력할 수 있는 키보드를 표시합니다. 입력 키(PC 제어) 또는 Done(완료)(로컬 제어)를 눌러 라벨을 추가합니다.
데이터 내보내기 | Next(다음)을 선택하여 실험 종료 창 내에서 Data Export & Report(데이터 내보내기 및 보고서) 탭으로 이동합니다. Continue(계속)을 선택하여 데이터 내보내기 및 보고서 창을 엽니다.

사용 가능한 옵션(데이터 내보내기):

내보내기 파일 유형 | 첫 번째 섹션에서는 이 실험의 측정값을 내보낼 파일 형식을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 내보내기 파일 형식: •맞춤형 보고서 –쉼표로 구분된 값 스프레드시트(.csv) 파일 –탭으로 구분된 값 스프레드시트(.tsv) 파일 (스펙트럼 데이터 전용) •NanoDrop Ultra 실험 데이터(.ndu) 파일 –문제 해결용으로 사용되는 탭으로 구분된 값 "TQ Analyst"(TQ) 스프레드시트 파일 파일 이름은 입력한 실험명입니다(위 참조). 해당 파일은 "NanodropUltra"라는 이름의 폴더에 저장되며, 그 뒤에 기기의 일련번호가 이어집니다. (기기 일련번호는 시스템 상태에서 확인할 수 있습니다.)
맞춤형 보고서 옵션 | 두 번째 섹션은 맞춤형 보고서 옵션(.csv 또는 .tsv) 중 하나에 포함될 정보에 관한 것입니다. 사용 가능한 맞춤형 옵션: •애플리케이션 이름 - 활성화하면 사용된 애플리케이션 이름이 포함됩니다. •일련번호 - 활성화하면 실험에 사용된 기기의 일련번호가 포함됩니다. •보고서 데이터 - 활성화하면 보고서 표에 현재 표시된 모든 열의 정보가 포함됩니다. •스펙트럼 데이터 - 활성화하면 표시된 스펙트럼에 대한 흡광도 데이터가 0.5nm 간격으로 포함됩니다. 형광 기반 측정의 경우, 이 옵션은 측정 스펙트럼의 세기 값을 0.3~0.4nm 증분으로 표시합니다.
내보내기 위치 | 마지막 섹션은 내보내기 파일이 저장될 위치에 관한 것입니다. USB/네트워크 경로– USB/네트워크 경로 라디오 버튼을 선택하면, 로컬 기기의 모든 USB 포트(전면, 후면-좌측 또는 후면-우측)에 연결된 USB 장치나 네트워크 위치로 파일을 내보낼 수 있습니다. NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 사용할 때, 찾아보기 옵션을 사용하여 내보낼 파일 경로를 선택하십시오. 클라우드– Cloud radio(클라우드 라디오) 버튼을 선택하면 다음 중 하나의 사용 가능한 클라우드 옵션으로 내보낼 수 있습니다. Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive 또는 Microsoft OneDrive(자세한 내용은 클라우드 참조). 내보낼 클라우드 위치를 최종 선택하기 전에 Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™ 사용자 이름과 PIN을 선택/입력해야 합니다.
내보내기 미리보기 | Preview(미리보기) 탭을 선택하면 선택한 맞춤형을 포함하여 내보낼 파일이 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다. 이 기능은 .ndu 내보내기 파일 유형에서는 작동하지 않습니다.
취소(실험으로 돌아가기) | End Experiment(실험 종료) 박스를 닫고 가장 최근 측정의 결과를 표시합니다. 그곳에서 현재 실험에 측정값을 추가하고 나중에 저장할 수 있습니다.
내보내기 버튼 | 현재 실험에 대한 측정 결과를 내보냅니다.

사용 가능한 옵션(보고서)

맞춤형보고서 옵션 | 인쇄 가능한 보고서 내에 나타날 정보에 관한 섹션.​ 사용 가능한 맞춤형 옵션: •샘플 스펙트럼 표시 - 모든 샘플 스펙트럼을 오버레이하거나 페이지당 최대 4개의 샘플 스펙트럼을 표시하는 옵션. •머리글/바닥글 표시 - 보고서의 모든 페이지에 나타날 제목과 부제를 입력하고, 보고서 끝에 표시할 메모를 입력하는 옵션. •보고서 데이터 - 현재 보고서 표에 표시된 특정 열의 정보를 포함하는 옵션.
PDF 위치로 인쇄 | 내보낸 파일이 저장될 위치를 설명하는 섹션. USB/네트워크 경로 라디오 버튼을 선택하면, 로컬 기기의 모든 USB 포트(전면, 후면-좌측 또는 후면-우측)에 연결된 USB 장치나 네트워크 위치로 파일을 내보낼 수 있습니다. NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어를 사용할 때, 찾아보기 옵션을 사용하여 내보낼 파일 경로를 선택하십시오. Cloud radio(클라우드 라디오) 버튼을 선택하면 다음 중 하나의 사용 가능한 클라우드 옵션으로 내보낼 수 있습니다. Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive 또는 Microsoft OneDrive (자세한 내용은 클라우드 참조). 내보낼 클라우드 위치를 최종 선택하기 전에 Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™ 사용자 이름과 PIN을 선택/입력해야 합니다.
인쇄 미리보기 | Preview(미리보기) 탭을 선택하면 선택한 맞춤형을 포함하여 인쇄 가능한 보고서 파일이 어떻게 보일지 확인할 수 있습니다.
취소(실험으로 돌아가기) | End Experiment(실험 종료) 박스를 닫고 가장 최근 측정의 결과를 표시합니다. 그곳에서 현재 실험에 측정값을 추가하고 나중에 저장할 수 있습니다.
인쇄 버튼 | 프린터를 선택하여 현재 실험의 측정 결과를 인쇄합니다.
.pdf로 저장 버튼 | 현재 실험의 측정 결과를 .pdf 보고서로 내보냅니다.

샘플 세부사항

샘플 행을 측정 화면 또는 데이터 표에서 길게 누르면, 선택한 샘플에 대한 모든 사용 가능한 측정 결과 및 관련 세부 정보를 포함하는 샘플 세부 정보가 표시됩니다. 다음은 한 예시입니다.

샘플 세부 정보에 표시되는 측정값에 관한 정보는 이 도움말 시스템에서, 데이터를 획득하는 데 사용된 애플리케이션 항목에서 제공됩니다.

알림 샘플 이름은 Sample Details(샘플 세부 정보) 박스에서도 편집할 수 있습니다.

데이터 표

모든 측정 화면에서 왼쪽으로 스와이프하면 현재 실험의 데이터 표를 볼 수 있습니다. 데이터 표에는 실험의 모든 샘플에 대한 측정 결과가 포함되어 있습니다. 아래 이미지는 사용 가능한 기능을 강조해서 보여줍니다.

이력 보기

샘플을 하나만 수집하든 연속으로 여러 개를 수집하든, End Experiment(실험 종료)를 선택하면 획득된 데이터가 부여한 실험 이름으로 저장됩니다. 기본 설정에서 실험은 획득 날짜, 실험 이름, 사용된 애플리케이션 및 지정된 라벨에 따라 로컬 기기의 NanoDrop Ultra 데이터베이스에 저장됩니다.

이력 기능을 사용하면 데이터베이스를 열어 언제든지 모든 실험에서 획득한 스펙트럼과 관련 데이터를 확인할 수 있습니다.

측정 결과의 기기 데이터베이스 열기

기기의 홈 화면에서 (이력)을 탭하여 NanoDrop Ultra 기기 내 데이터베이스를 엽니다.

이력 메뉴

사용 가능한 옵션:

삭제 | 실험 삭제
가져오기 | USB 플래시 드라이브나 컴퓨터 또는 네트워크 하드 드라이브의 폴더에서 데이터를 가져옵니다(NanoDrop Ultra PC 제어 소프트웨어 전용).
내보내기 | 실험 내보내기

실험 데이터베이스 검색

이력에서 검색 기능을 사용하면 선택한 데이터베이스에서 실험을 검색하거나, 시간 범위 또는 기타 검색 필터를 변경할 수 있습니다. 검색 박스의 현재 설정에 따라 데이터베이스가 필터링됩니다. 필터에는 시간 범위, 애플리케이션 유형, 사용자 정의 라벨이 포함됩니다(라벨 추가 및 삭제에 관한 정보는 식별자 관리 참조). 다음은 한 예시입니다.

선택한 실험 내보내기

각 실험의 왼쪽에 빈 체크박스가 표시됩니다. 이력에서 하나 이상의 체크박스를 선택하여 내보낼 실험을 선택하십시오.

선택한 실험 내보내기

–이력 내에서 Search(검색) 기능을 사용하여 원하는 실험을 찾습니다.

–내보내기를 원하는 실험이 포함된 행을 선택하려면 체크박스를 클릭하거나 탭합니다(다시 클릭하거나 탭하면 실험 선택이 해제됩니다).

–데이터베이스에 있는 모든 실험을 선택하거나 선택 해제하려면, 검색 창 바로 아래에 있는 체크박스를 클릭하거나 탭합니다.

–Export(내보내기)를 클릭하거나 탭함.

–하나 이상의 내보낼 형식을 선택(선택한 실험 내보내기 참조).

–내보낸 파일에 표시할 해당 세부정보를 선택.

–내보낼 위치를 지정하고 Export(내보내기)를 선택.

–"Export Completed"(내보내기 완료) 메시지가 표시되면 OK(확인)을 선택.

선택한 실험 삭제

삭제할 실험을 선택합니다.

선택한 실험을 삭제합니다.

–이력 내에서 Search(검색) 기능을 사용하여 원하는 실험을 찾습니다.

–삭제를 원하는 실험이 포함된 행을 선택하려면 체크박스를 클릭하거나 탭합니다(다시 클릭하거나 탭하면 실험 선택이 해제됩니다).

–선택 후 Yes (예)를 선택합니다.

알림 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다.

실험 열기 및 관련 데이터 보기

(이력)를 사용하면 모든 실험을 찾아서 열고, 포함된 측정 데이터를 확인할 수 있습니다.

실험 열기

–이력 내에서 원하는 실험이 보이지 않을 경우, Search(검색) 기능을 사용하여 원하는 실험을 찾을 수 있습니다.

–실험명을 더블 클릭하거나 탭하여 실험을 엽니다.

이력은 측정이 완료된 후에 보는 것과 유사하게 스펙트럼 데이터, , 표준 곡선 데이터, 및 데이터 표 형태로 측정 데이터를 제공합니다.

알림 표시되는 데이터는 샘플 측정에 사용된 응용 프로그램에 따라 다릅니다 (이 예시에서는 핵산). 자세한 정보는 애플리케이션 세부 정보를 참조하세요.

스펙트럼 데이터—
흡광도 기반 실험을 연 후에는, 소프트웨어는 측정 중에 표시하는 것과 매우 유사하게 첫 번째 샘플 측정에 대한 UV 또는 UV-가시광선 흡광도 스펙트럼과 관련 데이터 요약을 표시합니다. 아래 이미지는 사용 가능한 기능을 보여줍니다.

표준 곡선 데이터—
형광 기반 실험을 연 후에는, 소프트웨어는 측정 중에 표시하는 것과 매우 유사하게 첫 번째 샘플 측정에 대한 형광 표준 곡선과 관련 데이터 요약을 표시합니다.

테이터 표—
모든 스펙트럼 또는 표준 곡선 데이터 화면에서 왼쪽으로 스와이프하면 현재 실험의 데이터 표를 볼 수 있습니다. 데이터 표에는 실험의 모든 샘플에 대한 측정 결과가 포함되어 있습니다. 아래 이미지는 사용 가능한 기능을 보여줍니다.

메뉴

스펙트럼 데이터, 표준 곡선 또는 데이터 표 화면 상단에서 을 선택하여 사용 가능한 메뉴 옵션을 봅니다.

데이터 내보내기 및 보고 | 열린 실험 내보내기 또는 인쇄
태그 | 선택한 실험을 더 쉽게 찾을 수 있도록 라벨을 추가하거나 삭제합니다(기기에서 식별자 관리 참조)
세부 정보 | 실험명, 애플리케이션 유형, 실험이 생성된 날짜, 실험 내에서 포함된 측정 수, 사용된 기기의 일련 번호 및 실험 중에 사용된 소프트웨어에 대한 정보가 포함된 실험 세부 정보 박스를 엽니다.