UV-Vis 측정의 모범 사례

•샘플 흡광도가 기기의 흡광도 검출 한계 내에 있는지 확인하십시오.

•분석 물질을 재현성 있게 녹인 동일한 완충용액을 이용하여 블랭킹하십시오. 기준(블랭킹)용액은 분석 물질 용액과 유사한 pH와 이온 강도를 가져야 합니다.

•완충용액의 흡광도 기여도를 평가하기 위해 블랭킹 사이클을 실행하십시오. 완충용액이 분석 파장에서 또는 그 근처에서 강한 흡광도를 나타내는 경우, 다른 완충용액이나 애플리케이션을 선택해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은블랭크 선택 및 측정을 참조하십시오.

•마이크로 부피 측정의 경우:

–받침대 표면이 적절히 세척 및 컨디셔닝되어 있는지 확인하십시오.

–측정 전에 샘플이 균질한지 확인하십시오. 혼합 및 피펫팅 시 기포가 생기지 않도록 하십시오.

–마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례를 따르십시오.

–1~2 µL 부피의 샘플을 사용하십시오. 자세한 내용은 권장되는 샘플 부피를 참조하십시오.

•큐벳 측정의 경우((NanoDrop UltraC 및 NanoDrop UltraC FL 기기 전용), 호환되는 큐벳을 사용하고 큐벳 측정의 모범 사례를 따르십시오.