설정

이 설정들은 동역학 측정 방법을 생성할 때 사용할 수 있습니다.

탭 | 설정 | 설명
--- | --- | ---
이름 및 설정 | 시험법 이름 | 이 시험법의 이름을 입력합니다(이 이름은 저장된 후Kinetics Setup(동역학 설정) 박스에 나타납니다).
| 설명 | 원하는 경우 샘플 유형, 추가된 시약 등 이 시험법에 대한 상세 설명을 입력합니다.
| 측정 범위 | 이 시험법으로 데이터를 수집할 스펙트럼 범위를 선택합니다. 사용 가능한 옵션: •자외선만 (190 nm~350 nm) •가시광선만 (350 nm~850 nm) •자외선 및 가시광선(190 nm~850 nm) •사용자 정의 범위 (nm 단위로 시작점과 종료점 지정) 참고: 비표준(10 mm 이외의) 큐벳으로 수행된 측정의 경우, 스펙트럼은 10 mm 경로 길이에 상응하도록 정규화됩니다.
| 모니터된 파장 | 실행 시 측정 및 보고될 최대 3개의 파장을 입력합니다. 참고: 지정된 모든 파장은 선택된 측정 범위 내에 있어야 합니다.
| 경로 길이: | 큐벳으로 블랭크 또는 샘플 측정 전에 큐벳 경로 길이 (넓이)를 입력하십시오 (큐벳 사양은 큐벳 제조업체 참조).
| 교반 속도: | 자동 교반을 사용하는 경우, 샘플 큐벳에 마이크로 교반 비드를 넣고 교반 속도를 설정하십시오(레벨 1에서 레벨9는 0에서부터 제어된 가속으로 10 RPM에서 850 RPM 범위에 해당).
| 큐벳을 37°C로 가열: | 샘플 큐벳이 가열을 필요로 하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 큐벳 히터는 분당 5 °C의 속도로 실온에서 37 °C까지 가열됩니다.
단계 및 간격 | 단계 수 | 동역학 측정을 위해 최대 5개의 단계를 지정하십시오. 각 단계는 고유한 지연, 간격 시간 및 간격 수 설정을 가질 수 있습니다. 참고: 많은 동역학 측정에는 단 하나의 단계만 포함됩니다. 추가 단계는 단계 간격 또는 지속 시간의 변화가 필요한 경우에만 필요합니다.
| 시간 단위 | 시간 기반의 측정 단위(초 또는 분)를 선택하십시오.
| 단계 1, 단계 2 등 | 각 단계에 대해 사용 가능한 설정을 지정하십시오. •지연. 단계를 시작하기 전에 지연 시간을 지정하십시오. •간격 시간. 이 단계 동안 실시하는 측정 사이의 시간 길이를 지정합니다(최소 2초). 첫 번째 측정은 단계가 시작될 때(또는 Delay(지연)가 지정된 경우, 지연이 완료된 후) 발생합니다. 참고 : 두 개 이상의 단계가 지연을 0으로 설정하여 지정된 경우, 두 개의 측정이 동시에 발생합니다(새 단계 시작 시 측정은 이전 단계 종료 시 측정과 직접 겹침). •간격 수. 이 단계에서 수행할 흡광도 측정 횟수를 지정합니다. 참고: 첫 번째 측정은 단계가 시작될 때 이루어지므로, 각 단계에 대해 보고되는 측정 횟수는 간격 수 설정에 1을 더한 값입니다. •지속 시간. 판독값은 모든 지연 및 지정된 모든 간격을 포함하여 이 단계에 필요한 총 시간을 표시합니다.
|  | 오른쪽의 색상이 지정된 행들(아래 이미지 참조)은 각 단계의 시작 및 종료 시간을 표시합니다. 오른쪽의 색상이 지정된 박스들은 각 단계 마다 지정된 지연 및 간격 수에 해당합니다. 지연이 지정되지 않은 경우, 흡광도 측정은 각 단계의 시작과 끝 그리고 각 지정된 간격 후에 이루어집니다. 위의 3단계와 같이 지연이 지정된 경우, 첫 번째 측정은 첫 번째 간격의 시작 시 이루어집니다. 위의 예시에서 단위가 초인 경우, 총 11개의 측정이 32초 동안 다음 시간에 이루어집니다.
|  | •1단계: 0, 3, 6 및 9초 •2단계: 9, 11, 13, 15 및 17초 •3단계: 22, 27 및 32초 참고: 동역학 실험은 1,000회의 측정으로 제한됩니다. 즉, 모든 단계의 모든 간격에서의 총 측정 횟수는 1,000개 미만이어야 합니다. 길이가 긴 실험의 경우 사용 가능한 기기 또는 컴퓨터 디스크 공간을 고려해야 합니다.

관련 주제

•기기 설정