마이크로 부피 측정을 위한 모범 사례

일상적인 작동을 위한 받침대 세척 •첫 번째 측정 전에, 새 실험실용 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. •블랭킹 사이클을 실행하여 받침대가 깨끗한지 확인하십시오. •각 측정 후, 교차 오염을 방지하기 위해 새로운 와이프로 양쪽 받침대를 세척하십시오. •각 측정 세트 후, DI H2O로 받침대를 세척하십시오(사용자 간 받침대 세척) 참조. •받침대를 주기적으로 리컨디셔닝하여 소수성 특성을 유지하십시오. |

샘플 피펫팅 •권장 샘플 부피를 사용하여 적절한 액체 컬럼 형성이 이루어지도록 하십시오. •보정된 정밀 피펫터 사용 (0–2 µL 부피 범위) 측정을 위해 샘플 재료를 기기에 적용하는 데 적합한 저잔류 정밀 팁이 포함되어 있습니다. 정확도가 낮은(0~10 µL) 피펫터를 사용하는 경우, 2 µL의 샘플 부피를 사용하십시오. •필터 팁은 필터 입자가 230 nm에서의 흡광도 측정에 영향을 줄 수 있으므로 권장되지 않습니다 •각 블랭크와 샘플 분주마다 새 팁을 사용하십시오. •각 측정에 대해 샘플의 새로운 분주를 사용하십시오. •측정이 완료되면, 샘플링 암을 열고 부드러운 실험실용 와이프로 상부 및 하부 받침대에서 샘플을 닦아내십시오. •용매를 사용하는 경우, 받침대와 호환되는지 확인하십시오. (위해 물질).의 "호환 가능한 용매" 참조) |