설정

Microarray(마이크로어레이) 애플리케이션을 홈 화면의 Nucleic Acids(핵산) 탭에서 선택하면 Microarray(마이크로어레이) 설정 화면이 나타납니다. Microarray(마이크로어레이) 측정 화면에서 Microarray(마이크로어레이) 설정을 표시하려면 Microarray Setup(마이크로어레이 설정) 을 선택하십시오.

설정 | 사용 가능한 옵션 | 설명
--- | --- | ---
자동 이름 지정 | 켜짐 또는 꺼짐 | 활성화되면, 각 샘플에는 "sample"이라는 기본 이름과 순서대로 샘플 번호가 부여됩니다. 예를 들어, 첫 번째 샘플은 "Sample 1", 다음은 "Sample 2" 등으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 편집할 수 있으며, 모든 샘플의 이름은 덮어쓸 수 있습니다.
샘플 유형 및 인자 | dsDNA(편집 불가 인자 50 ng-cm/µL 포함) | 이중 가닥 DNA에 대해 널리 인정되는 값
| dsDNA(편집 불가 인자 33 ng-cm/µL 포함) | 단일 가닥 DNA에 대해 널리 인정되는 값
| RNA(편집 불가 인자 40 ng-cm/µL 포함) | RNA에 대해 널리 인정되는 값
| 편집 불가 계산 인자가 포함된 올리고 DNA(단위: ng-cm/µL) | 사용자가 정의한 DNA 시퀸스로부터 계산된 인자 선택하면 사용 가능한 DNA 염기 단위(즉, G, A, T, C)가 키로 나타납니다. 해당 키를 눌러 시퀸스를 정의하십시오. 인자는 각 기본 단위에 대해 널리 허용되는 값을 기반으로 자동으로 계산됩니다.
| 편집 불가 계산 인자가 포함된 올리고 RNA(단위: ng-cm/µL) | 사용자가 정의한 RNA 시퀸스로부터 계산된 인자 선택하면 사용 가능한 RNA 염기 단위(즉, G, A, U, C)가 키로 나타납니다. 해당 키를 눌러 시퀸스를 정의하십시오. 인자는 각 기본 단위에 대해 널리 허용되는 값을 기반으로 자동으로 계산됩니다.
| 맞춤형(사용자가 지정한 인자, 단위: ng-cm/µL) | 15 ng-cm/µL~150 ng-cm/µL의 인자를 입력하십시오.
염료 1/염료 2 유형 a | Cy3, 5, 3.5 또는 5.5, Alexa Fluor 488, 546, 555, 594, 647 또는 660 | 샘플 물질에 라벨링된 미리 정의된 염료 또는 Dye Editor(시료 편집기)를 사용하여 추가된 염료를 선택하십시오.
염료 1/염료 2 단위 | 피코몰/마이크로리터(pmol/uL), 마이크로몰(uM) 또는 밀리몰(mM) | 염료 농도를 보고할 때 사용할 단위를 선택하십시오.
분석 교정 b | 켜짐 또는 꺼짐 분석 교정 파장(nm)을 입력하거나 기본값(340 nm)을 사용하십시오. | 지정된 분석 교정 파장에서의 흡광도 값을, 분석 파장에서의 흡광도 값에서 차감하여, 빛 산란 입자에 의한 오프셋에 대한 샘플 흡광도 측정을 교정합니다. 교정된 값은 샘플 농도 계산에 사용됩니다. 팁: 샘플에 340 nm에서 빛을 흡수하는 변형이 있는 경우, 다른 교정 파장을 선택하거나 분석 교정을 해제하십시오.

a맞춤형 염료를 추가하거나 사용 가능한 염료 목록을 편집하려면 염료/발색단 편집기를 사용하십시오. b분석 교정은 핵산 농도 계산에만 영향을 미칩니다.

염료/발색단 편집기

Dye/chromophore editor(염료/발색단 편집기)를 사용하여 Microarray Setup(마이크로어레이 설정) 또는 Proteins & Labels Setup(단백질&라벨 설정)에서 맞춤형 염료를 추가합니다. 사용 가능한 염료 목록에 특정 염료도 추가할 수 있습니다.

염료/발색단 편집기에 액세스하려면:

•홈 화면에서 Settings (설정)를 선택한 다음 Dye Editor(염료 편집기)를 선택하십시오.

다음 작업은 Dye/Chromophore Editor(염료/발색단 편집기)에서 수행할 수 있습니다.

맞춤형 염료 추가

1.Dye Editor(염료 편집기)에서 를 선택하여 Add Dye(염료 추가) 박스를 표시합니다.

2.새 염료에 고유한 Name(이름)을 입력하십시오 (로컬 제어 소프트웨어 사용 시 필드를 탭하면 키보드가 표시되며, Done(완료) 키를 선택하여 키보드를 닫을 수 있습니다).

3.염료 농도를 표시할 때 사용할 기본 Unit(단위)를 선택하십시오.

4.염료의 소광 계수(또는 몰 흡광 상수)를 L/mole-cm 단위로 입력하십시오(일반적으로 염료 제조업체가 제공).

5.염료 흡광도를 측정할 Wavelength(파장)을 nm 단위로 지정하십시오(범위: 350 nm~840 nm).

6.염료의 교정 값을 260 nm 및 280 nm에서 지정하십시오.

7.Save(저장)를 선택하여 Add Dye(염료 추가) 박스를 닫으십시오.

새로운 맞춤형 염료는 Microarray Setup(마이크로어레이 설정) 및 Proteins and Labels Setup(단백질 및 라벨 설정) 내 염료 1 및 염료 2 목록에 나타납니다.

알림 염료 교정 값을 결정하려면 (염료 제조업체에서 제공하지 않은 경우): –기기를 사용하여 순수 염료를 측정하고, 260 nm, 280 nm 및 해당 염료의 분석 파장에서의 흡광도를 기록하십시오(위 참조). –A260/A염료 파장비율을 계산하고, 그 값을 260 nm 교정값으로 입력하십시오. –A280/A염료 파장비율을 계산하고, 그 값을 280 nm 교정값으로 입력하십시오.

맞춤형 염료가 측정 전에 선택되면, 염료의 흡광도 및 농도값이 보고되고, 측정된 샘플 흡광도 및 계산된 샘플 농도 및 순도 비율에 교정값이 적용됩니다.

맞춤형 염료 편집

팁 소프트웨어에 미리 정의된 염료는 편집할 수 없습니다.

1.Dye Editor(염료 편집기)에서, 편집하려는 맞춤형 염료의 행에서 를 선택하십시오.

2.를 선택합니다..

3.항목 또는 설정을 편집합니다.

4.저장 선택.

맞춤형 염료 삭제

팁 소프트웨어에 미리 정의된 염료는 삭제할 수 없습니다.

1.염료 편집기에서, 삭제하려는 맞춤형 염료의 왼쪽에 있는 체크박스를 사용하여 하나 이상의 맞춤형 염료를 선택하십시오.

2.를 선택합니다.

3.Yes(예)를 선택하여 삭제를 확인합니다.

유의사항 맞춤형 염료를 삭제하면 해당 염료와 관련된 모든 정보가 소프트웨어에서 영구적으로 제거됩니다.